**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Код ДК 021:2015 454500000-7 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6).** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної потреби, у зв’язку з необхідністю капітального ремонту фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-04-22-002347-b

**Предмет закупівлі:**Код ДК 021:2015 454500000-7 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6).

**Розміру бюджетного призначення складає –** 3 450 000,00 грн.

**Очікувана вартість становить -** 3 450 000,00 грн.

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | |
|  |  |

На: «Код ДК 021:2015 454500000-7 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6)»

**Об'єми робіт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". | м2 | 1304,52 |  |
|  | профілі по факту |  |  |  |
|  | Кути будівлі |  |  |  |
| 2 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 75,6 |  |
|  | Цоколь |  |  |  |
| 3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". | м2 | 226,2 |  |
| 4 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 154,9 |  |
|  | Димоходи |  |  |  |
| 5 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". | м2 | 46 |  |
| 6 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 14,96 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 7 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  30 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". Укоси віконні, ширина до 300 мм | м2 | 345,668 |  |
| 8 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв,  колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi до 1  м2 | м2 | 10,6 |  |
| 9 | Очищення місцями вручну простих фасадiв вiд олiйної,  перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | м2 | 15,94 |  |
| 10 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв  тощо з листової сталi | м | 317 |  |
| 11 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв,  пiдвiконних вiдливiв | м | 317 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв | м | 178,5 |  |
| 13 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 2049,015 |  |
|  | до висоти 10м |  |  |  |
| 14 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти риштувань | м2 | -288,915 |  |
|  | до висоти 6 м |  |  |  |
| 15 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти риштувань | м2 | -82,6 |  |
| 16 | Навантаження смiття вручну | т | 0,933 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,933 |  |