**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі м. Києва)**  зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:****Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі м. Києва)**

**Бюджет закупівлі становить: 824706,00** грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі м. Києва).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

1. Обсяги робіт по об’єкту в електронній версії цієї тендерної документації додаються окремим файлом:

1.1. Дефектний акт завантажений окремим файлом в електронному вигляді.

1.2. Учасник повинен здійснити огляд об'єкту. Огляд об’єкту здійснюється за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом.

2. Загальні вимоги:

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

2.3. Розрахунок договірної ціни Учаснику рекомендується здійснювати у програмному комплексі АВК/аналог.

2.4. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

3. Вимоги щодо виконання робіт:

3.1. Виконавець робіт зобов'язаний використовувати при виконанні будівельних робіт тільки ті матеріали і вироби, що передбачені проектом/кошторисною документацією. Будь-яка заміна матеріалів, виробів або технологій будівельних робіт можлива тільки з відома Замовника.

3.2. Гарантійний термін на виконані будівельно-монтажні роботи – не менше 3 років.

3.3. Під час роботи виконавець робіт зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.

3.4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт.

4. Вимоги щодо формування договірної ціни.

4.1. Відповідно до п. 6.2.4 ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ціна пропозиції Учасника торгів є договірною ціною.

4.2. Договірна ціна означає ціну, за яку Учасник згоден виконати роботи відповідно до Технічного завдання Додатку 9 до тендерної документації, включаючи витрати на технічний нагляд 1,5 % та вартість проходження експертизи.

4.3. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання на виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

4.4. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

4.5. Договірна ціна має включати додатки, які підтверджують розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», зокрема:

- пояснювальна записка до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок (повинен включати главу 10 «кошти на утримання служби замовника» (включаючи витрати на технічний нагляд 1,5 %) та вартість проходження експертизи.

- об’єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281;

 - розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

 - розрахунок загальновиробничих витрат;

 - розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

 - розрахунок прибутку;

 - інші розрахунки за статтями витрат, що включені Учасником до його договірної ціни (ризики та інфляція).

4.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4.7. Кошторисні розрахунки мають бути складені пропечатані та підписані організацією учасником і підписом та печаткою фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації відповідно до законодавства.

4.8. Замовник має право звернутися до уповноваженої експертної організації з метою перевірки правильності наданого Учасником розрахунку договірної ціни на відповідність Технічному завданню та вимогам щодо визначення вартості будівництва згідно із стандартами, нормами, правилами у будівництві за законодавством України.

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |  |
| **на Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Б у Святошинському районі м. Києва)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель,що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - к=1,2 згідно п.1 Додатку Б ДСТУ-ДНБ Д.2.4-21:2012  |
|  |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на Поточний ремонтприміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Бу Святошинському районі м. Києва. Кабінет 220 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. CТЕЛІ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання стельвих багетів |  м | 29,35 |   |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби |  м2 | 6,92 |   |
| 3 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 6,92 |   |
| 4 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 2,42 |   |
| 5 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стель усерединiбудiвлi цементно-вапняним розчином при товщинiнакидi до 10 мм |  м2 | 6,92 |   |
| 6 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 58,82 |   |
| 7 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 17,4 |   |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 6,92 |   |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до товщини 3мм |  м2 | 6,92 |   |
| 10 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 1 |   |
| 11 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 20,76 |   |
| 12 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 6,92 |   |
| 13 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 1,04 |   |
| 14 | Фарба водоемульсійна  |  л | 2,67 |   |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 45,6 |   |
| 16 | Профіль основний, 3.6м |  м | 43,32 |   |
| 17 | Профіль поперечний, 1.2м |  м | 86,64 |   |
| 18 | Профіль поперечний, 0.6м |  м | 43,32 |   |
| 19 | Профіль пристінний, 3.0м |  м | 49,25 |   |
| 20 | Підвіс |  шт | 36 |   |
| 21 | Тяга підвісу |  шт | 36 |   |
| 22 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 135 |   |
| 23 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 45,6 |   |
| 24 | Плита "Армстронг" |  м2 | 47,88 |   |
|   | Роздiл 2. CТІНИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 25 | Знiмання шпалер простих та полiпшених |  м2 | 47,73 |   |
| 26 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стiн |  м2 | 16,93 |   |
| 27 | Розбирання каркасу iз брусiв каркасно-обшивнихдерев'яних стiн |  м2 | 16,93 |   |
| 28 | Розбирання грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 |  виріб | 2 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм,глибина борозни до 20 мм |  м | 30 |   |
| 30 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 25,5 |   |
| 31 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20мм |  м2 | 19,4 |   |
| 32 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 329,8 |   |
| 33 | Насiкання поверхнi стiн, перегородок прямокутнихстовпiв, колон, пiлястр та криволiнiйних поверхоньвеликого радiусу по цеглi пiд штукатурку |  м2 | 45,26 |   |
| 34 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 45,26 |   |
| 35 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 15,84 |   |
| 36 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденiбудiвлi цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 45,26 |   |
| 37 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 384,71 |   |
| 38 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 13,5 |   |
| 39 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 64,66 |   |
| 40 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3мм) |  м2 | 64,66 |   |
| 41 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 9,32 |   |
| 42 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 193,98 |   |
| 43 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi |  м2 | 64,66 |   |
| 44 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази |  м2 | 64,66 |   |
| 45 | Фарба водоемульсійна тонована |  кг | 22,11 |   |
| 46 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 |  виріб | 2 |   |
| 47 | Решітка вентиляцiйна пластикова 300х300 |  шт | 2 |   |
| 48 | Клей Момент "Рідкі цвяхи" (FIX EXTREME POWER) |  л | 0,12 |   |
| 49 | Очищення поверхонь щiтками |  м2 | 1,44 |   |
| 50 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 1,44 |   |
| 51 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 1,44 |   |
| 52 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,0004 |   |
|   | Роздiл 3. ПІДЛОГИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 53 | Розбирання плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах |  м | 29,35 |   |
| 54 | Розбирання порожків на шурупах |  м | 12 |   |
| 55 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму /два шари/ |  м2 | 51,42 |   |
| 56 | Розбирання цементних покриттiв підлог /товщ. 60мм/ |  м2 | 15,5 |   |
| 57 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею понад 20 м2 |  м2 | 15,5 |   |
| 58 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати /до товщини 60мм/ |  м2 | 15,5 |   |
| 59 | Стяжка для пiдлоги Siltek F-20 |  кг | 1860 |   |
| 60 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit DG товщиною 5 мм |  м2 | 51,42 |   |
| 61 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG дотовщини 16мм |  м2 | 51,42 |   |
| 62 | Грунтовка глубокопроникающая Thomsit R 777 |  кг | 10,13 |   |
| 63 | Самовиравнювальна сумiш Ceresit DG |  кг | 1480,9 |   |
| 64 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках |  м2 | 51,42 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Грунтовка глубокопроникающая Thomsit R 777 |  кг | 10,49 |   |
| 66 | Лінолеум комерційний |  м2 | 52,45 |   |
| 67 | Клей Thomsit UK 400 |  кг | 15,73 |   |
| 68 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленнямшурупами |  м | 28,35 |   |
| 69 | Плiнтуси дерев'яні |  м | 28,63 |   |
| 70 | Саморіз по дереву 6х60 мм |  шт | 84 |   |
| 71 | Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв |  м | 28,35 |   |
| 72 | Герметик Akryl Ceresit CS 11 |  л | 1,42 |   |
| 73 | Полiпшене фарбування колером олiйним плінтусів подереву |  м2 | 5,14 |   |
| 74 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,00188 |   |
| 75 | Улаштування порожків на шурупах |  м | 0,9 |   |
| 76 | Алюмінієвий порожек  |  м | 0,909 |   |
| 77 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 4. ПРОРІЗИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 78 | Знiмання наличникiв |  м | 10,4 |   |
| 79 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 1,8 |   |
| 80 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 81 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками іззастосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10 |  блок | 1 |   |
| 82 | Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуальноговиготовлення) в комплекті з наличником |  м2 | 2,1 |   |
| 83 | Петлі дверні в комплекті 2шт |  шт | 1 |   |
| 84 | Піна монтажна Ceresit TS 61 |  л | 0,55 |   |
| 85 | Анкер рамний 12х250 мм |  шт | 8 |   |
| 86 | Саморіз по металу 3,5х35 мм |  шт | 8 |   |
| 87 | Дюбель з шурупом 6х60 мм |  шт | 8 |   |
| 88 | Герметик силіконовий Ceresit CS 24 |  л | 0,09 |   |
| 89 | Ручка дверна |  шт | 1 |   |
| 90 | Механізм з циліндром в комплекті |  шт | 1 |   |
| 91 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби |  м2 | 2,38 |   |
| 92 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 2,38 |   |
| 93 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 0,83 |   |
| 94 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 14 |   |
| 95 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних укосiв побетону та каменю товщ. 20 мм |  м2 | 2,38 |   |
| 96 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 40,46 |   |
| 97 | Обклеювання склотканиною стін в один шар |  м2 | 2,38 |   |
| 98 | Склосітка штукатурна 145 г/кв.м |  м2 | 2,5 |   |
| 99 | Клей, для скловолокністої сітки |  кг | 0,88 |   |
| 100 | Безпiщане накриття стiн |  м2 | 2,38 |   |
| 101 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,36 |   |
| 102 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 2,86 |   |
| 103 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 2,38 |   |
| 104 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,36 |   |
| 105 | Фарба водоемульсійна  |  л | 1,14 |   |
|   | Роздiл 5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 106 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 8 |   |
| 107 | Демонтаж схованої електропроводки |  м | 65 |   |
| 108 | Демонтаж першого проводу перерiзом до 6 мм2(прокладеного в коробі) |  м | 17 |   |
| 109 | Демонтаж коробiв пластикових |  м | 17 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Демонтаж кабелю |  м | 30 |   |
| 111 | Демонтаж кронштейнiв для установлення інтерактивноїдошки |  шт | 1 |   |
| 112 | Монтаж свiтильникiв |  шт | 8 |   |
| 113 | LED панель 595х595мм  |  шт | 8 |   |
| 114 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 115 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки ,1-клавішний |  шт | 1 |   |
| 116 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 117 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 118 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 2-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 119 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки , 2-клавішний |  шт | 1 |   |
| 120 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 121 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi |  шт | 5 |   |
| 122 | Розетка із з/к |  шт | 5 |   |
| 123 | Коробка установча |  шт | 5 |   |
| 124 | Рамка 2 |  шт | 2 |   |
| 125 | Установлення розеточного блоку з 3-х розеток |  шт | 1 |   |
| 126 | Розетка розетка накладна 3-місна з кришкою димчатаElectro-Plast Hermes IP44 |  шт | 1 |   |
| 127 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 6 |   |
| 128 | Монтаж кронштейнiв для установлення адресоносiя,датчикiв, зчитувачiв, пристроїв |  шт | 1 |   |
| 129 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi вборознах (12м/п - матеріал від розбирання) |  м | 30 |   |
| 130 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 7,14 |   |
| 131 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 11,22 |   |
| 132 | Зажим дюбель "ялинка круглий 10 мм |  шт | 50 |   |
| 133 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах |  м | 63 |   |
| 134 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 64,89 |   |
| 135 | Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2на скобах (6м/п - матеріал від розбирання) |  м | 27 |   |
| 136 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 27,81 |   |
| 137 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 172 |   |
| 138 | Коробка розподільча 100х100 IP54 |  шт | 3 |   |
| 139 | Хомут ХОК 2,5х200 |  шт | 160 |   |
| 140 | Навантаження смiття вручну |  т | 3,97 |   |
| 141 | Перевезення сміття до 30 км (без вартостінавантажувальних робіт) |  т | 3,97 |   |
|   | Локальний кошторис 2-1-2 на Поточний ремонтприміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Бу Святошинському районі м. Києва. Кабінет 221 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. CТЕЛІ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 142 | Розбирання стельвих багетів |  м | 30,6 |   |
| 143 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби |  м2 | 8,06 |   |
| 144 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 8,06 |   |
| 145 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 2,82 |   |
| 146 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стель усерединiбудiвлi цементно-вапняним розчином при товщинiнакидi до 10 мм |  м2 | 8,06 |   |
| 147 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 68,51 |   |
| 148 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 18,26 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 8,06 |   |
| 150 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до товщини 3мм |  м2 | 8,06 |   |
| 151 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 1,16 |   |
| 152 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 24,18 |   |
| 153 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 8,06 |   |
| 154 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 1,21 |   |
| 155 | Фарба водоемульсійна  |  л | 3,11 |   |
| 156 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 51,13 |   |
| 157 | Профіль основний, 3.6м |  м | 48,57 |   |
| 158 | Профіль поперечний, 1.2м |  м | 97,15 |   |
| 159 | Профіль поперечний, 0.6м |  м | 48,57 |   |
| 160 | Профіль пристінний, 3.0м |  м | 55,22 |   |
| 161 | Підвіс |  шт | 41 |   |
| 162 | Тяга підвісу |  шт | 41 |   |
| 163 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 152 |   |
| 164 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 51,13 |   |
| 165 | Плита "Армстронг" |  м2 | 53,69 |   |
|   | Роздiл 2. CТІНИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 166 | Знiмання шпалер простих та полiпшених |  м2 | 33,13 |   |
| 167 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стiн |  м2 | 15,93 |   |
| 168 | Розбирання каркасу iз брусiв каркасно-обшивнихдерев'яних стiн |  м2 | 15,93 |   |
| 169 | Розбирання грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 |  виріб | 4 |   |
| 170 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борознидо 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  м | 30 |   |
| 171 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 25,5 |   |
| 172 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20мм |  м2 | 14,7 |   |
| 173 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 249,9 |   |
| 174 | Насiкання поверхнi стiн, перегородок прямокутнихстовпiв, колон, пiлястр та криволiнiйних поверхоньвеликого радiусу по цеглi пiд штукатурку |  м2 | 32,76 |   |
| 175 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 32,76 |   |
| 176 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 11,47 |   |
| 177 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденiбудiвлi цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 32,76 |   |
| 178 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 278,46 |   |
| 179 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 13,2 |   |
| 180 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 47,46 |   |
| 181 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3мм) |  м2 | 47,46 |   |
| 182 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 6,84 |   |
| 183 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 142,38 |   |
| 184 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi |  м2 | 47,46 |   |
| 185 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази |  м2 | 47,46 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 186 | Фарба водоемульсійна тонована |  кг | 16,23 |   |
| 187 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлiцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 1,6 |   |
| 188 | Штукатурка Siltek P-11 |  кг | 51,2 |   |
| 189 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт |  м2 | 1,6 |   |
| 190 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,32 |   |
| 191 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 |  кг | 8,32 |   |
| 192 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн |  м2 | 1,62 |   |
| 193 | Суміш суха Сеrеzіt СЕ-40 |  кг | 0,72 |   |
| 194 | Пластмасові хрестики для укладання плитки |  шт | 12 |   |
| 195 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 |  виріб | 4 |   |
| 196 | Решітка вентиляцiйна пластикова 300х300 |  шт | 4 |   |
| 197 | Клей Момент "Рідкі цвяхи" (FIX EXTREME POWER) |  л | 0,24 |   |
|   | Роздiл 3. ПІДЛОГИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 198 | Розбирання плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах |  м | 30,6 |   |
| 199 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленнямшурупами |  м | 29,7 |   |
| 200 | Плiнтуси дерев'яні |  м | 30 |   |
| 201 | Саморіз по дереву 6х60 мм |  шт | 89 |   |
| 202 | Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв |  м | 29,7 |   |
| 203 | Герметик Akryl Ceresit CS 11 |  л | 1,49 |   |
| 204 | Полiпшене фарбування колером олiйним плінтусів подереву |  м2 | 5,5 |   |
| 205 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,00201 |   |
| 206 | Улаштування порожків на шурупах |  м | 0,9 |   |
| 207 | Алюмінієвий порожек  |  м | 0,909 |   |
| 208 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 4. ПРОРІЗИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 209 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби |  м2 | 2,64 |   |
| 210 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 2,64 |   |
| 211 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 0,92 |   |
| 212 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних укосiв побетону та каменю товщ. 20 мм |  м2 | 2,64 |   |
| 213 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 44,88 |   |
| 214 | Обклеювання склотканиною стін в один шар |  м2 | 2,64 |   |
| 215 | Склосітка штукатурна 145 г/кв.м |  м2 | 2,77 |   |
| 216 | Клей, для скловолокністої сітки |  кг | 0,98 |   |
| 217 | Безпiщане накриття стiн |  м2 | 2,64 |   |
| 218 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,4 |   |
| 219 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 3,17 |   |
| 220 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 15,6 |   |
| 221 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 2,64 |   |
| 222 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,4 |   |
| 223 | Фарба водоемульсійна  |  л | 1,27 |   |
|   | Роздiл 5. ОПАЛЕННЯ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 224 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг |  шт | 3 |   |
| 225 | Установлення опалювальних радiаторiв |  кВт | 5,82 |   |
| 226 | Радiатор сталевий панельний 500х1000 ТИП 22 |  шт | 3 |   |
| 227 | Кран кульовий радіаторний Верх |  шт. | 3 |   |
| 228 | Кран кульовий радіаторний Низ |  шт. | 3 |   |
| 229 | Кронштейни для кріплення радіаторів |  шт | 6 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230 | Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевихводогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  м | 8,61 |   |
| 231 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм |  м | 8,61 |   |
| 232 | Труби ППР 25 мм |  м | 8 |   |
| 233 | Трійник перехідний ППР діам.25х20х25мм |  шт | 4 |   |
| 234 | Муфта MРВ 25х3/4" |  шт | 4 |   |
| 235 | Різьба діам.20 мм |  шт | 4 |   |
| 236 | Кран кульовий ПП діам.25мм |  шт | 2 |   |
| 237 | Коліно ППР 90град. діам.25мм |  шт | 8 |   |
| 238 | Крепление ПП(кліпса) діам.25мм |  шт | 6 |   |
| 239 | Розбирання трубопроводiв опалення зi сталевихводогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм |  м | 13,35 |   |
| 240 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм |  м | 13,35 |   |
| 241 | Труби ППР 20 мм |  м | 12 |   |
| 242 | Коліно ППР 90град. діам.20мм |  шт | 8 |   |
| 243 | Американка ППР 20х1/2" ВР |  шт | 2 |   |
| 244 | Крепление ПП(кліпса) діам.20мм |  шт | 8 |   |
| 245 | Очищення поверхонь щiтками |  м2 | 1,44 |   |
| 246 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 1,44 |   |
| 247 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 1,44 |   |
| 248 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,0004 |   |
|   | Роздiл 6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 249 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 8 |   |
| 250 | Демонтаж схованої електропроводки |  м | 65 |   |
| 251 | Демонтаж першого проводу перерiзом до 6 мм2(прокладеного в коробі) |  м | 11 |   |
| 252 | Демонтаж коробiв пластикових |  м | 11 |   |
| 253 | Демонтаж кабелю |  м | 34 |   |
| 254 | Демонтаж кронштейнiв для установлення інтерактивноїдошки |  шт | 1 |   |
| 255 | Монтаж свiтильникiв |  шт | 8 |   |
| 256 | LED панель 595х595мм  |  шт | 8 |   |
| 257 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 258 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки ,1-клавішний |  шт | 1 |   |
| 259 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 260 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 261 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 2-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 262 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки , 2-клавішний |  шт | 1 |   |
| 263 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 264 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi |  шт | 6 |   |
| 265 | Розетка із з/к |  шт | 6 |   |
| 266 | Коробка установча |  шт | 6 |   |
| 267 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 268 | Рамка 3 |  шт | 1 |   |
| 269 | Монтаж кронштейнiв для установлення адресоносiя,датчикiв, зчитувачiв, пристроїв |  шт | 1 |   |
| 270 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi вборознах (12м/п - матеріал від розбирання) |  м | 30 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 271 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 7,14 |   |
| 272 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 11,22 |   |
| 273 | Зажим дюбель "ялинка круглий 10 мм |  шт | 50 |   |
| 274 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах |  м | 63 |   |
| 275 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 64,89 |   |
| 276 | Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2на скобах (11м/п - матеріал від розбирання) |  м | 38 |   |
| 277 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 27,81 |   |
| 278 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 146 |   |
| 279 | Коробка розподільча 100х100 IP54 |  шт | 3 |   |
| 280 | Хомут ХОК 2,5х200 |  шт | 165 |   |
| 281 | Навантаження смiття вручну |  т | 1,113 |   |
| 282 | Перевезення сміття до 30 км (без вартостінавантажувальних робіт) |  т | 1,113 |   |
|   | Локальний кошторис 2-1-3 на Поточний ремонтприміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Бу Святошинському районі м. Києва. Кабінет 222 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. CТЕЛІ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 283 | Розбирання стельвих багетів |  м | 30 |   |
| 284 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби |  м2 | 6,37 |   |
| 285 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 6,37 |   |
| 286 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 2,23 |   |
| 287 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стель усерединiбудiвлi цементно-вапняним розчином при товщинiнакидi до 10 мм |  м2 | 6,37 |   |
| 288 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 54,15 |   |
| 289 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 17,15 |   |
| 290 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 6,37 |   |
| 291 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до товщини 3мм |  м2 | 6,37 |   |
| 292 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,92 |   |
| 293 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 19,11 |   |
| 294 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 6,37 |   |
| 295 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,96 |   |
| 296 | Фарба водоемульсійна  |  л | 2,46 |   |
| 297 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 49,94 |   |
| 298 | Профіль основний, 3.6м |  м | 47,44 |   |
| 299 | Профіль поперечний, 1.2м |  м | 94,89 |   |
| 300 | Профіль поперечний, 0.6м |  м | 47,44 |   |
| 301 | Профіль пристінний, 3.0м |  м | 53,94 |   |
| 302 | Підвіс |  шт | 40 |   |
| 303 | Тяга підвісу |  шт | 40 |   |
| 304 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 148 |   |
| 305 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 49,94 |   |
| 306 | Плита "Армстронг" |  м2 | 52,44 |   |
|   | Роздiл 2. CТІНИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 307 | Знiмання шпалер простих та полiпшених |  м2 | 60,68 |   |
| 308 | Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стiн |  м2 | 10 |   |
| 309 | Розбирання каркасу iз брусiв каркасно-обшивнихдерев'яних стiн |  м2 | 10 |   |
| 310 | Розбирання грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 |  виріб | 2 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 311 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борознидо 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  м | 30 |   |
| 312 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 25,5 |   |
| 313 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20мм |  м2 | 21 |   |
| 314 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 357 |   |
| 315 | Насiкання поверхнi стiн, перегородок прямокутнихстовпiв, колон, пiлястр та криволiнiйних поверхоньвеликого радiусу по цеглi пiд штукатурку |  м2 | 49,68 |   |
| 316 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 49,68 |   |
| 317 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 17,39 |   |
| 318 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденiбудiвлi цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 49,68 |   |
| 319 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 422,28 |   |
| 320 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 15 |   |
| 321 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 70,68 |   |
| 322 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 3мм) |  м2 | 70,68 |   |
| 323 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 10,19 |   |
| 324 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 212,04 |   |
| 325 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi |  м2 | 70,68 |   |
| 326 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази |  м2 | 70,68 |   |
| 327 | Фарба водоемульсійна тонована |  кг | 24,17 |   |
| 328 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 |  виріб | 2 |   |
| 329 | Решітка вентиляцiйна пластикова 300х300 |  шт | 2 |   |
| 330 | Клей Момент "Рідкі цвяхи" (FIX EXTREME POWER) |  л | 0,12 |   |
|   | Роздiл 3. ПІДЛОГИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 331 | Розбирання плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах |  м | 30 |   |
| 332 | Розбирання порожків на шурупах |  м | 12 |   |
| 333 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму /два шари/ |  м2 | 54,56 |   |
| 334 | Розбирання цементних покриттiв підлог /товщ. 60мм/ |  м2 | 16,56 |   |
| 335 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею понад 20 м2 |  м2 | 16,56 |   |
| 336 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати /до товщини 60мм/ |  м2 | 16,56 |   |
| 337 | Стяжка для пiдлоги Siltek F-20 |  кг | 1987,2 |   |
| 338 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit DG товщиною 5 мм |  м2 | 54,56 |   |
| 339 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG дотовщини 16мм |  м2 | 54,56 |   |
| 340 | Грунтовка глубокопроникающая Thomsit R 777 |  кг | 10,75 |   |
| 341 | Самовиравнювальна сумiш Ceresit DG |  кг | 1571,33 |   |
| 342 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках |  м2 | 54,56 |   |
| 343 | Грунтовка глубокопроникающая Thomsit R 777 |  кг | 11,13 |   |
| 344 | Лінолеум комерційний |  м2 | 55,65 |   |
| 345 | Клей Thomsit UK 400 |  кг | 16,7 |   |
| 346 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленнямшурупами |  м | 29,1 |   |
| 347 | Плiнтуси дерев'яні |  м | 29,39 |   |
| 348 | Саморіз по дереву 6х60 мм |  шт | 87 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 349 | Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв |  м | 29,1 |   |
| 350 | Герметик Akryl Ceresit CS 11 |  л | 1,46 |   |
| 351 | Полiпшене фарбування колером олiйним плінтусів подереву |  м2 | 5,46 |   |
| 352 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,002 |   |
| 353 | Улаштування порожків на шурупах |  м | 0,9 |   |
| 354 | Алюмінієвий порожек  |  м | 0,909 |   |
| 355 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 4. ПРОРІЗИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 356 | Знiмання наличникiв |  м | 10,4 |   |
| 357 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 1,8 |   |
| 358 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 359 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками іззастосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10 |  блок | 1 |   |
| 360 | Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуальноговиготовлення) в комплекті з наличником |  м2 | 2,1 |   |
| 361 | Петлі дверні в комплекті 2шт |  шт | 1 |   |
| 362 | Піна монтажна Ceresit TS 61 |  л | 0,55 |   |
| 363 | Анкер рамний 12х250 мм |  шт | 8 |   |
| 364 | Саморіз по металу 3,5х35 мм |  шт | 8 |   |
| 365 | Дюбель з шурупом 6х60 мм |  шт | 8 |   |
| 366 | Герметик силіконовий Ceresit CS 24 |  л | 0,09 |   |
| 367 | Ручка дверна |  шт | 1 |   |
| 368 | Механізм з циліндром в комплекті |  шт | 1 |   |
| 369 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби |  м2 | 2,66 |   |
| 370 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар |  м2 | 2,66 |   |
| 371 | Грунтівка Ст-19 (Бетоноконтакт) |  кг | 0,93 |   |
| 372 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних укосiв побетону та каменю товщ. 20 мм |  м2 | 2,66 |   |
| 373 | Штукатурка Knauf Rotband |  кг | 45,22 |   |
| 374 | Обклеювання склотканиною стін в один шар |  м2 | 2,66 |   |
| 375 | Склосітка штукатурна 145 г/кв.м |  м2 | 2,79 |   |
| 376 | Клей, для скловолокністої сітки |  кг | 0,98 |   |
| 377 | Безпiщане накриття стiн |  м2 | 2,66 |   |
| 378 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,4 |   |
| 379 | Шпаклівка Мультіфініш |  кг | 3,19 |   |
| 380 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  м | 15,7 |   |
| 381 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 2,66 |   |
| 382 | Грунтівка Ceresit CT-17 |  л | 0,4 |   |
| 383 | Фарба водоемульсійна  |  л | 1,28 |   |
| 384 | Очищення поверхонь щiтками |  м2 | 1,44 |   |
| 385 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 1,44 |   |
| 386 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 1,44 |   |
| 387 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,0004 |   |
|   | Роздiл 5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 388 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 8 |   |
| 389 | Демонтаж схованої електропроводки |  м | 70 |   |
| 390 | Демонтаж першого проводу перерiзом до 6 мм2(прокладеного в коробі) |  м | 14 |   |
| 391 | Демонтаж коробiв пластикових |  м | 14 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 392 | Демонтаж кабелю |  м | 34 |   |
| 393 | Демонтаж кронштейнiв для установлення інтерактивноїдошки |  шт | 1 |   |
| 394 | Монтаж свiтильникiв |  шт | 8 |   |
| 395 | LED панель 595х595мм  |  шт | 8 |   |
| 396 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 397 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки ,1-клавішний |  шт | 1 |   |
| 398 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 399 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 400 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 2-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 401 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки , 2-клавішний |  шт | 1 |   |
| 402 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 403 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi |  шт | 6 |   |
| 404 | Розетка із з/к |  шт | 6 |   |
| 405 | Коробка установча |  шт | 6 |   |
| 406 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 407 | Рамка 3 |  шт | 1 |   |
| 408 | Монтаж кронштейнiв для установлення адресоносiя,датчикiв, зчитувачiв, пристроїв |  шт | 1 |   |
| 409 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi вборознах (12м/п - матеріал від розбирання) |  м | 30 |   |
| 410 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 7,14 |   |
| 411 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 11,22 |   |
| 412 | Зажим дюбель "ялинка круглий 10 мм |  шт | 50 |   |
| 413 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах |  м | 63 |   |
| 414 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 64,89 |   |
| 415 | Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2на скобах (12 м/п - матеріал від розбирання) |  м | 27 |   |
| 416 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 27,81 |   |
| 417 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 146 |   |
| 418 | Коробка розподільча 100х100 IP54 |  шт | 3 |   |
| 419 | Хомут ХОК 2,5х200 |  шт | 165 |   |
| 420 | Навантаження смiття вручну |  т | 3,945 |   |
| 421 | Перевезення сміття до 30 км (без вартостінавантажувальних робіт) |  т | 3,945 |   |
|   | Локальний кошторис 2-1-4 на Поточний ремонтприміщень ЗНЗ № 35 за адресою: вул. Гната Юри, 10-Бу Святошинському районі м. Києва. Кабінет 226 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. CТЕЛІ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 422 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 51,85 |   |
| 423 | Профіль основний, 3.6м |  м | 49,26 |   |
| 424 | Профіль поперечний, 1.2м |  м | 98,52 |   |
| 425 | Профіль поперечний, 0.6м |  м | 49,26 |   |
| 426 | Профіль пристінний, 3.0м |  м | 56 |   |
| 427 | Підвіс |  шт | 41 |   |
| 428 | Тяга підвісу |  шт | 41 |   |
| 429 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 154 |   |
| 430 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 51,85 |   |
| 431 | Плита "Армстронг" |  м2 | 54,44 |   |
|   | Роздiл 2. CТІНИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 432 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (ранішепофарбованих) |  м2 | 42,8 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 433 | Фарба водоемульсійна тонована |  кг | 14,64 |   |
| 434 | Очищення поверхонь щiтками |  м2 | 1,44 |   |
| 435 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 1,44 |   |
| 436 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази |  м2 | 1,44 |   |
| 437 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,0004 |   |
|   | Роздiл 3. ПІДЛОГИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 438 | Розбирання плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах |  м | 30 |   |
| 439 | Розбирання порожків на шурупах |  м | 12 |   |
| 440 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму /два шари/ |  м2 | 54,8 |   |
| 441 | Розбирання цементних покриттiв підлог /товщ. 60мм/ |  м2 | 16,5 |   |
| 442 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею понад 20 м2 |  м2 | 16,5 |   |
| 443 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати /до товщини 60мм/ |  м2 | 16,5 |   |
| 444 | Стяжка для пiдлоги Siltek F-20 |  кг | 1980 |   |
| 445 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit DG товщиною 5 мм |  м2 | 54,8 |   |
| 446 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG дотовщини 16мм |  м2 | 54,8 |   |
| 447 | Грунтовка глубокопроникающая Thomsit R 777 |  кг | 10,8 |   |
| 448 | Самовиравнювальна сумiш Ceresit DG |  кг | 1578,24 |   |
| 449 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках |  м2 | 54,8 |   |
| 450 | Грунтовка глубокопроникающая Thomsit R 777 |  кг | 11,18 |   |
| 451 | Лінолеум комерційний |  м2 | 55,9 |   |
| 452 | Клей Thomsit UK 400 |  кг | 16,77 |   |
| 453 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленнямшурупами |  м | 29,1 |   |
| 454 | Плiнтуси дерев'яні |  м | 29,39 |   |
| 455 | Саморіз по дереву 6х60 мм |  шт | 87 |   |
| 456 | Герметизацiя горизонтальних та вертикальних стикiв |  м | 29,1 |   |
| 457 | Герметик Akryl Ceresit CS 11 |  л | 1,46 |   |
| 458 | Полiпшене фарбування колером олiйним плінтусів подереву |  м2 | 5,48 |   |
| 459 | Фарба олійна Kompozit ПФ-115 |  т | 0,00201 |   |
| 460 | Улаштування порожків на шурупах |  м | 0,9 |   |
| 461 | Алюмінієвий порожек  |  м | 0,909 |   |
| 462 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 4. ПРОРІЗИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 463 | Знiмання наличникiв |  м | 10,4 |   |
| 464 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 1,8 |   |
| 465 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 466 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками іззастосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10 |  блок | 1 |   |
| 467 | Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуальноговиготовлення) в комплекті з наличником |  м2 | 2,1 |   |
| 468 | Петлі дверні в комплекті 2шт |  шт | 1 |   |
| 469 | Піна монтажна Ceresit TS 61 |  л | 0,55 |   |
| 470 | Анкер рамний 12х250 мм |  шт | 8 |   |
| 471 | Саморіз по металу 3,5х35 мм |  шт | 8 |   |
| 472 | Дюбель з шурупом 6х60 мм |  шт | 8 |   |
| 473 | Герметик силіконовий Ceresit CS 24 |  л | 0,09 |   |
| 474 | Ручка дверна |  шт | 1 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 475 | Механізм з циліндром в комплекті |  шт | 1 |   |
|   | Роздiл 5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 476 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 8 |   |
| 477 | Демонтаж схованої електропроводки |  м | 70 |   |
| 478 | Демонтаж першого проводу перерiзом до 6 мм2(прокладеного в коробі) |  м | 14 |   |
| 479 | Демонтаж коробiв пластикових |  м | 14 |   |
| 480 | Демонтаж кабелю |  м | 34 |   |
| 481 | Демонтаж кронштейнiв для установлення інтерактивноїдошки |  шт | 1 |   |
| 482 | Монтаж свiтильникiв |  шт | 8 |   |
| 483 | LED панель 595х595мм  |  шт | 8 |   |
| 484 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 485 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки ,1-клавішний |  шт | 1 |   |
| 486 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 487 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 488 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 2-клавiшних |  шт | 1 |   |
| 489 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки , 2-клавішний |  шт | 1 |   |
| 490 | Коробка установча |  шт | 1 |   |
| 491 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi |  шт | 6 |   |
| 492 | Розетка із з/к |  шт | 6 |   |
| 493 | Коробка установча |  шт | 6 |   |
| 494 | Рамка 2 |  шт | 1 |   |
| 495 | Рамка 3 |  шт | 1 |   |
| 496 | Монтаж кронштейнiв для установлення адресоносiя,датчикiв, зчитувачiв, пристроїв |  шт | 1 |   |
| 497 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi вборознах (12м/п - матеріал від розбирання) |  м | 30 |   |
| 498 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 7,14 |   |
| 499 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 11,22 |   |
| 500 | Зажим дюбель "ялинка круглий 10 мм |  шт | 50 |   |
| 501 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах |  м | 63 |   |
| 502 | Кабель ВВГнг-3х1,5 |  м | 64,89 |   |
| 503 | Прокладання кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 10 мм2на скобах (12 м/п - матеріал від розбирання) |  м | 27 |   |
| 504 | Кабель ВВГнг-3х2,5 |  м | 27,81 |   |
| 505 | Дюбель з шурупом 6х40 мм |  шт | 146 |   |
| 506 | Коробка розподільча 100х100 IP54 |  шт | 3 |   |
| 507 | Хомут ХОК 2,5х200 |  шт | 165 |   |
| 508 | Навантаження смiття вручну |  т | 2,842 |   |
| 509 | Перевезення сміття до 30 км (без вартостінавантажувальних робіт) |  т | 2,842 |   |
|   |