**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень Гімназії "Академії", за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 4)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень Гімназії "Академії", за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 4)**

**Бюджет закупівлі становить:** 294557,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень Гімназії "Академії", за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 4).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень Гімназії "Академії", за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 4)**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |
| --- |
| **На** На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень Гімназії "Академії", за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 4) |
|  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Кабінет № 331 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 40 |   |
| 2 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 40 |   |
| 3 | Грунтування стін |  м2 | 40 |   |
| 4 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi |  м2 | 40 |   |
| 5 | Просте штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлiцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 60,28 |   |
| 6 | Грунтування стін |  м2 | 60,28 |   |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 60,28 |   |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 60,28 |   |
| 9 | Грунтування стель |  м2 | 60,28 |   |
| 10 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi |  м2 | 60,28 |   |
| 11 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 18 |   |
| 12 | Монтаж свiтильникiв LED |  шт | 15 |   |
| 13 | Демонтаж вимикачiв, розеток |  шт | 6 |   |
| 14 | Установлення штепсельних розеток і вимикачівутопленого типу при схованiй проводцi |  шт | 10 |   |
|   | Роздiл 2. Кабінет № 332 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 49 |   |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 49 |   |
| 17 | Грунтування стін |  м2 | 49 |   |
| 18 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi |  м2 | 49 |   |
| 19 | Просте штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлiцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 60,28 |   |
| 20 | Грунтування стель |  м2 | 60,28 |   |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 60,28 |   |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 60,28 |   |
| 23 | Грунтування стін |  м2 | 60,28 |   |
| 24 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi |  м2 | 60,28 |   |
| 25 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 18 |   |
| 26 | Монтаж свiтильникiв LED |  шт | 15 |   |
| 27 | Демонтаж вимикачiв, розеток |  шт | 4 |   |
| 28 | Установлення штепсельних розеток і вимикачівутопленого типу при схованiй проводцi |  шт | 10 |   |
|   | Роздiл 3. Кабінет №325 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 29 | Розбирання плiнтусiв |  м | 30,3 |   |
| 30 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну |  м2 | 60,28 |   |
| 31 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 |  м2 | 60,28 |   |
| 32 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних |  м | 30,3 |   |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 40 |   |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 40 |   |
| 35 | Грунтування стін |  м2 | 40 |   |
| 36 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi |  м2 | 40 |   |
| 37 | Просте штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлiцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону |  м2 | 60,28 |   |
| 38 | Грунтування стін |  м2 | 60,28 |   |
| 39 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 60,28 |   |
| 40 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 60,28 |   |
| 41 | Грунтування стін |  м2 | 60,28 |   |
| 42 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi |  м2 | 60,28 |   |
| 43 | Розбирання стiн дошками обшивки |  м2 | 19 |   |
| 44 | Обшивання стiн дошками обшивки |  м2 | 20,8 |   |
| 45 | Улаштування кутика примикання |  м | 32 |   |
| 46 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп |  шт | 18 |   |
| 47 | Монтаж свiтильникiв LED |  шт | 15 |   |
| 48 | Демонтаж вимикачiв, розеток |  шт | 4 |   |
| 49 | Установлення штепсельних розеток і вимикачівутопленого типу при схованiй проводцi |  шт | 10 |   |
|   | Роздiл 4. Вивіз сміття |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 50 | Навантаження смiття вручну |  т | 0,25327 |   |
| 51 | Перевезення сміття до 30 км |  т | 0,25327 |   |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).

Огляд об’єктів учасниками є обов’язковим, що підтверджується підписом уповноваженої особи закладу на актах огляду Учасником закладу. До акту обов’язково додається як підтвердження обстеження мінімум 3 світлини об’єкта.