**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень НВК "ДОВІРА" за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 10А)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень НВК "ДОВІРА" за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 10А)**

**Бюджет закупівлі становить:** 590000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень НВК "ДОВІРА" за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 10А).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**Технічні, якісні та кількісні вимоги**

***до предмету закупівлі***

**Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень НВК "ДОВІРА" за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 10А)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|  |  |  |
| **На** Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень НВК "ДОВІРА" за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 10А) |  |
|  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2 Виконання монтажних робіт у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення К=1,15 |  |
|  |  |  |
| Об'єми робіт |  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|   | СТІНИ |   |   |   |  |
| 1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 165,6 |   |  |
| 2 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 27,28 |   |  |
| 3 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 27,28 |   |  |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 60 |   |  |
| 5 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 18 |   |  |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 14,96 |   |  |
|   | ПРОРІЗИ ДВЕРНІ |   |   |   |  |
| 7 | Знiмання наличникiв |  м | 51 |   |  |
| 8 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 9,45 |   |  |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 5 |   |  |
|   | КАБІНКИ |   |   |   |  |
| 10 | Розбирання. Улаштування каркасно-фiльончастихперегородок у санвузлах |  м2 | 18 |   |  |
| 11 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ-21-8 |  блок | 5 |   |  |
|   | ТИП I (шпалери) |   |   |   |  |
| 12 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 165,6 |   |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 165,6 |   |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 165,6 |   |  |
| 15 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | м2 | 165,6 |   |  |
|   | ТИП II (фарбування) |   |   |   |  |
| 16 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 18,3 |   |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 18,3 |   |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 18,3 |   |  |
| 19 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 18,3 |   |  |
| 20 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по дереву(2 рази) | м2 | 13 |   |  |
|   | ТИП III (плитка) |   |   |   |  |
| 21 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 27,28 |   |  |
| 22 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлiцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 27,28 |   |  |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 27,28 |   |  |
| 24 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 8,4 |   |  |
| 25 | Облицювання укосiв листами сухої штукатуркигiпсовими чи гiпсоволокнистими | м2 | 8,4 |   |  |
| 26 | Установлення профіля торцевого для ГКЛ | м | 28,2 |   |  |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 8,4 |   |  |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 8,4 |   |  |
| 29 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 8,4 |   |  |
|   | ТИП I (ремонт паркету) |   |   |   |  |
| 30 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були вексплуатацiї | м2 | 94,2 |   |  |
|   | ТИП II (плитка) |   |   |   |  |
| 31 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 14,96 |   |  |
| 32 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 14,96 |   |  |
| 33 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 14,96 |   |  |
| 34 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї(із заведенням на стіни) | м2 | 17,13 |   |  |
| 35 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальноїгiдроiзоляцiї | м2 | 17,13 |   |  |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,96 |   |  |
|   | ТИП II (лінолеум) |   |   |   |  |
| 37 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 18 |   |  |
| 38 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 18 |   |  |
| 39 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 18 |   |  |
| 40 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 18 |   |  |
| 41 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(доведення загальної товщини шару 5-10 мм) | м2 | 18 |   |  |
| 42 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 18 |   |  |
| 43 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 56 |   |  |
| 44 | Навантаження смiття вручну |  т | 3,788 |   |  |
| 45 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,788 |   |  |
|   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних, якісних та кількісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, то вважається, що дані вимоги містять вираз (або еквівалент).*