**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва)**

**Бюджет закупівлі становить:** 315294,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва)**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |
| --- |
| На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва) |
|  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Кабинет №110 |   |   |   |
| 1 | Розбирання плiнтусiв | м | 27 |   |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 47,66 |   |
| 3 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 47,66 |   |
| 4 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 77,21 |   |
| 5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27 |   |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 77,21 |   |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 77,21 |   |
| 8 | Грунтування стін | м2 | 77,21 |   |
| 9 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 3 |   |
| 10 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 7,2 |   |
| 11 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 45,3 |   |
| 12 | Обшивання стiн дошками обшивки |  м2 | 34 |   |
| 13 | Улаштування кутика примикання | м | 27 |   |
| 14 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 12 |   |
| 15 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якiвстановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4шт | шт | 12 |   |
|   | Розділ №2. Кабінет №115 |   |   |   |
| 16 | Розбирання плiнтусiв | м | 27,88 |   |
| 17 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 50,57 |   |
| 18 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 86,3 |   |
| 19 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 50,57 |   |
| 20 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27,88 |   |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 86,3 |   |
| 22 | Грунтування стін | м2 | 86,3 |   |
| 23 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 51,4 |   |
| 24 | Обшивання стiн дошками обшивки |  м2 | 35 |   |
| 25 | Улаштування кутика примикання | м | 41 |   |
| 26 | Пробивання борозен в бетонних стiнах та пiдлогах,перерiз борозен до 24 см2 | м | 60 |   |
| 27 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 3 |   |
| 28 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 7,2 |   |
| 29 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 65 |   |
| 30 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |   |
| 31 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводкидiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 50 |   |
| 32 | Монтаж коробів | м | 25 |   |
| 33 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 6 |   |
| 34 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якiвстановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4шт | шт | 6 |   |
| 35 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 4 |   |
| 36 | Установлення штепсельних розеток і вимикачівутопленого типу при схованiй проводцi | шт | 4 |   |
|   | Розділ №3. Кабінет №111 |   |   |   |
| 37 | Розбирання плiнтусiв | м | 27,24 |   |
| 38 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 83,2 |   |
| 39 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 28 |   |
| 40 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 83,2 |   |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 83,2 |   |
| 42 | Грунтування стін | м2 | 83,2 |   |
| 43 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 50 |   |
| 44 | Обшивання стiн дошками обшивки |  м2 | 35 |   |
| 45 | Улаштування кутика примикання | м | 37 |   |
| 46 | Пробивання борозен в бетонних стiнах та пiдлогах,перерiз борозен до 24 см2 | м | 1,2 |   |
| 47 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 3 |   |
| 48 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | кВт | 7,2 |   |
| 49 | Пробивання борозен в бетонних стiнах та пiдлогах,перерiз борозен до 24 см2 | м | 60 |   |
| 50 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 65 |   |
| 51 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 50 |   |
| 52 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводкидiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | м | 50 |   |
| 53 | Монтаж коробів | м | 30 |   |
| 54 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 12 |   |
| 55 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якiвстановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4шт | шт | 12 |   |
| 56 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 1 |   |
| 57 | Установлення штепсельних розеток і вимикачівутопленого типу при схованiй проводцi | шт | 9 |   |
| 58 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борознидо 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 60 |   |
| 59 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм | м2 | 12 |   |
| 60 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 12 |   |
|   | Розділ №4. Вивіз сміття |   |   |   |
| 61 | Навантаження смiття вручну |  т | 1,45931 |   |
| 62 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,45931 |   |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).

Огляд об’єктів учасниками є обов’язковим, що підтверджується підписом уповноваженої особи закладу на актах огляду Учасником закладу. До акту обов’язково додається як підтвердження обстеження мінімум 3 світлини об’єкта.