**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ №200 за адресою: вул.Семашка,9 у Святошинському районі м. Києва)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ №200 за адресою: вул.Семашка,9 у Святошинському районі м. Києва)**

**Бюджет закупівлі становить:** 321420,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ №200 за адресою: вул.Семашка,9 у Святошинському районі м. Києва).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ №200 за адресою: вул.Семашка,9 у Святошинському районі м. Києва)**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ №200 за адресою: вул.Семашка,9 у Святошинському районі м. Києва) | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2 | | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Кабінет № 37 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 1 | Розбирання плiнтусiв | | м | 27,2 |  |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 50,84 |  |
| 3 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | | м2 | 15,252 |  |
| 4 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 50,84 |  |
| 5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | | м | 27,2 |  |
| 6 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | | м2 | 42 |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 42 |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 42 |  |
| 9 | Грунтування стін | | м2 | 42 |  |
| 10 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | | м2 | 42 |  |
| 11 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 50,84 |  |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 50,84 |  |
| 13 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | | м | 6 |  |
| 14 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | | м | 6 |  |
| 15 | Монтаж коробів | | м | 50 |  |
| 16 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | | шт | 7 |  |
| 17 | Монтаж свiтильникiв раніше демонтованих | | шт | 7 |  |
| 18 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | | м2 | 1 |  |
| 19 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Кабінет № 39 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 20 | Розбирання плiнтусiв | | м | 28,7 |  |
| 21 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 53 |  |
| 22 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | | м2 | 15,9 |  |
| 23 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 53 |  |
| 24 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | | м | 28,7 |  |
| 25 | Обшивання стiн дошками обшивки | | м2 | 10 |  |
| 26 | Улаштування кутика примикання | | м | 12 |  |
| 27 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 53 |  |
| 28 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 53 |  |
| 29 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | | шт | 7 |  |
| 30 | Монтаж свiтильникiв LED | | шт | 7 |  |
| 31 | Демонтаж вимикачiв, розеток | | шт | 12 |  |
| 32 | Установлення штепсельних розеток і вимикачів утопленого типу при схованiй проводцi | | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 3. Кабінет №44 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 33 | Розбирання плiнтусiв | | м | 28,8 |  |
| 34 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 52,62 |  |
| 35 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 52,62 |  |
| 36 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | | м | 28,8 |  |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 3 |  |
| 38 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 3 |  |
| 39 | Грунтування стін | | м2 | 3 |  |
| 40 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | | м2 | 3 |  |
| 41 | Демонтаж вимикачiв, розеток | | шт | 9 |  |
| 42 | Установлення штепсельних розеток і вимикачів утопленого типу при схованiй проводцi | | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 4. Кабінет №45 | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 43 | Розбирання плiнтусiв | | м | 52,62 |  |
| 44 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 52,62 |  |
| 45 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | | м2 | 52,62 |  |
| 46 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 52,62 |  |
| 47 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | | м | 52,62 |  |
| 48 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | | м2 | 41 |  |
| 49 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 41 |  |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 41 |  |
| 51 | Грунтування стін | | м2 | 41 |  |
| 52 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | | м2 | 41 |  |
| 53 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 52,62 |  |
| 54 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 52,62 |  |
| 55 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | | м | 4 |  |
| 56 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку | | м | 4 |  |
| 57 | Монтаж коробів | | м | 4 |  |
| 58 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | | шт | 6 |  |
| 59 | Монтаж свiтильникiв LED | | шт | 6 |  |
| 60 | Демонтаж вимикачiв, розеток | | шт | 7 |  |
| 61 | Установлення штепсельних розеток і вимикачів утопленого типу при схованiй проводцi | | шт | 13 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | | м2 | 0,8 |  |
| 63 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 0,8 |  |
|  | Роздiл 5. Вивіз сміття | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 64 | Навантаження смiття вручну | | т | 1,07444 |  |
| 65 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1,07444 |  |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).

Огляд об’єктів учасниками є обов’язковим, що підтверджується підписом уповноваженої особи закладу на актах огляду Учасником закладу. До акту обов’язково додається як підтвердження обстеження мінімум 3 світлини об’єкта.