**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень спеціалізованої школи №76 імені О.Гончара за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 8)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень спеціалізованої школи №76 імені О.Гончара за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 8)**

**Бюджет закупівлі становить:** 500000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень спеціалізованої школи №76 імені О.Гончара за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 8).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**Технічні, якісні та кількісні вимоги**

***до предмету закупівлі***

**Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень спеціалізованої школи №76 імені О.Гончара за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 8)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |  |
|  |  |  |
| **На** Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщень спеціалізованої школи №76 імені О.Гончара за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 8) |  |
|  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2 Виконаннямонтажних робіт у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, щозахаращують приміщення К=1,15 |  |
|  |  |  |
| Об'єми робіт |  |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 75 |   |  |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 61,5 |   |  |
| 3 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 20 |   |  |
| 4 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 20 |   |  |
| 5 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 20 |   |  |
| 6 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 20 |   |  |
| 7 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(доведення загальної товщини шару 5-10 мм) | м2 | 20 |   |  |
|   | ТИП I (лінолеум) |   |   |   |  |
| 8 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 61,5 |   |  |
| 9 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 75 |   |  |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |   |  |
| 10 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 75 |   |  |
| 11 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 61,5 |   |  |
| 12 | Демонтаж кронштейнів відеопроектора | шт | 1 |   |  |
| 13 | Демонтаж дошки інтерактивної | шт | 1 |   |  |
| 14 | (Демонтаж)Установлення шкільної дошки | шт | 1 |   |  |
|   | ОБЛАДНАННЯ |   |   |   |  |
| 15 | Монтаж кронштейнів відеопроектора | шт | 1 |   |  |
| 16 | Монтаж дошки інтерактивної | шт | 1 |   |  |
| 17 | Установлення шкільної дошки | шт | 1 |   |  |
|   | СТІНИ |   |   |   |  |
| 18 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм | м2 | 85 |   |  |
| 19 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару приремонтi штукатурки стiн цементно-вапняним розчином,площа до 5 м2 | м2 | 85 |   |  |
| 20 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином (за два рази) | м2 | 85 |   |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 85 |   |  |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 85 |   |  |
| 23 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 85 |   |  |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |  |
| 24 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 20 |   |  |
| 25 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 20 |   |  |
| 26 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 20 |   |  |
| 27 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 20 |   |  |
| 28 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(доведення загальної товщини шару 5-10 мм) | м2 | 20 |   |  |
|   | ТИП I (лінолеум) |   |   |   |  |
| 29 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 61,5 |   |  |
| 30 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 75 |   |  |
| 31 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжкитовщиною 30 мм | м2 | 35 |   |  |
| 32 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементноївирiвнювальної стяжки додавати або виключати(доведення до товщини 60 мм) | м2 | 35 |   |  |
| 33 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 35 |   |  |
| 34 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 35 |   |  |
| 35 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69(доведення загальної товщини шару 5-10 мм) | м2 | 35 |   |  |
|   | ТИП II (епоксидна наливна підлога) |   |   |   |  |
| 36 | Улаштування покриттів безшовних епоксидно-полiамiдних товщиною 5 мм | м2 | 99,55 |   |  |
| 37 | Навантаження смiття вручну |  т | 4,88 |   |  |
| 38 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,88 |   |  |
|   |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних, якісних та кількісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, то вважається, що дані вимоги містять вираз (або еквівалент).*