**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 200, за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А в Святошинському районі міста Києва) зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: робота** Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 200, за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А в Святошинському районі міста Києва)

**Бюджет закупівлі становить:** 4670000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення робіт Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 200, за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А в Святошинському районі міста Києва)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

(Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 200, за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А

в Святошинському районі міста Києва)

Загальні вимоги

1. Учасник надає у складі тендерної пропозиції оригінал Гарантійного листа на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про те, що зазначене в довідці обладнання не перебуває в заставі або в іншому обтяженні з посиланням на номер оголошення про проведення закупівлі. У разі залучення до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників такого гарантійного листа також надають субпідрядник/субпідрядники.
2. Кошторисна документація на тендерну пропозицію учасника має відповідати технічному завданню, повинна бути розрахована та виконана згідно ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 за допомогою програмного комплексу АВК-5 останньої версії (або його еквівалента) програмного комплексу на дату розкриття з обов'язковим прикріплення вайла IMD або файлового обмінника іншого програмного комплексу з можливістю його розкриття в АВК-5 (у випадку не розкриття програмою файлу пропозиція буде відхилена).
3. Учасники в складі тендерної пропозиції повинні надати ліцензію на програмний комплекс АВК-5 та договір на підтвердження права користування даним комплексом.
4. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
5. Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників повинна містити інформацію про працівників, а саме: посада, спеціальність, досвід роботи та у разі необхідності залучення додатково працівників необхідних для виконання робіт. В Учасника повинні бути в наявності (за штатом або на договірних умовах або на інших умовах) 3 працівники, які мають вищу освіту в галузі будівництва та досвід роботи на посаді начальника будівельної дільниці або виконавця робіт не менше ніж 3 роки.
6. Учасники закупівлі у складі пропозиції також надають оригінали або належним чином завірені копії посвідчень директора, головного інженера, виконроба з «Правил з охорони праці» та дипломів про їх освіту.
7. Учасники закупівлі у складі пропозиції також надають оригінали або належним чином завірені копії посвідчень головного енергетика V-тої групи з «Правил з охорони праці, правил з пожежної безпеки, електробезпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку».
8. Договір з організацією про утилізацію будівельного сміття (про надання послуг на поводження з небезпечними відходами).
9. Наказ про призначення відповідальної особи з питань пожежної безпеки (копія посвідчення та протокол перевірки знань з пожежної безпеки);
10. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (або аналогічний документ декларація).
11. Учасники закупівлі надають у складі пропозиції оригінали або належним чином завірені копії наказу з охорони праці про призначення відповідальних осіб за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та наказу про призначення відповідальної особи за стан охорони праці, протокол вимірювання електроінструменту.
12. Лист-підтвердження від виробника або постачальника мінеральної вати, сумішів про можливість вчасної поставки якісних матеріалів ( передбачених технічним завданням).
13. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему управління якістю. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції копію діючого сертифікату ISO 9001:2015, виданого учаснику, що засвідчує використання ним системи управління (менеджменту) якості у сфері організації та виконання будівельно-монтажних робіт (або його еквівалент).
14. Учасник закупівлі в своїй діяльності повинен використовувати систему екологічного менеджменту. Для підтвердження необхідно надати в складі пропозиції копію діючого сертифікату ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці», виданого учаснику, що засвідчує використання ним системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (або його еквівалент).
15. Перед подачею пропозиції учасник повинен оглянути об’єкт. Такий огляд є обов’язковий, що підтверджується підписом учасником та уповноваженої особи Замовника. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На **«Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду**

**ДНЗ № 200, за адресою: вулиця Академіка Єфремова, 9-А в Святошинському районі міста Києва)»**

Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях та спорудах що експлуатуються за своїм основним функціональним призначенням (К=1,2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання відливів | м | 284 |  | |
| 2 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | м2 | 1200 |  | |
| 3 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 1700 |  | |
| 4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  150 мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 1459 |  | |
| 5 | Установлення віконних зливів | м | 284 |  | |
| 6 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв | м | 480 |  | |
| 7 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 380 |  | |
| 8 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стiн фасадiв | м2 | 150 |  | |
| 9 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з  риштувань з пiдготовленням поверхнi | м2 | 150 |  | |
| 10 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  30 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 108,36 |  | |
| 11 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 110 |  | |
| 12 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 110 |  | |
| 13 | Навантаження смiття вручну | т | 53,6008 |  | |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | т | 53,6008 |  | |

**Перелік основних матеріалів та ресурсів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Одиниця  виміру |
| 1 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | кг |
| 2 | Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresin Ceretherm | м2 |
| 3 | Відливи віконні | м |
| 4 | Вода | м3 |
| 5 | Гермабутил | кг |
| 6 | Грунтовка СТ17 Супер | л |
| 7 | Грунтовка СТ17 Супер | л |
| 8 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 3  мм | т |
| 9 | Дюбель фасадний з металевим цвяхом 160мм | шт |
| 10 | Дюбель фасадний з металевим цвяхом 220мм | шт |
| 11 | Клеюча сумiш для керамогранiту Ceresit СМ 12 | кг |
| 12 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м |
| 13 | Пінополіестерол 30мм | м3 |
| 14 | Папiр шлiфувальний | м2 |
| 15 | Папiр шлiфувальний | м2 |
| 16 | Пластмасові хрестики для плитки | шт |
| 17 | Плитка керамiчна | м2 |
| 18 | Профіль цокольний | м |
| 19 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 |
| 20 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 |
| 21 | Сталь покрiвельна, марка СТК-1, товщина листа 0,80 мм | т |
| 22 | Суміш клейова Ceresit CT190 | кг |
| 23 | Утеплювач базальтовий "Техноніколь" щільність 145кг/м3, товщина  150мм | м3 |
| 24 | Утеплювач базальтовий "Техноніколь" щільність 145кг/м3, товщина  100мм | м3 |
| 25 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | л |
| 26 | Фуга Mira Supercolour 100 5 кг | кг |
| 27 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм | т |
| 28 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг |
| 29 | Шурупи самонарізні | шт |
| 30 | круг Multigres 125x1,4x22,2 | шт |