**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Послуги з поточного ремонту фасаду РУО за адресою: вул. Якуба Коласа, 6-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45440000-3 Фарбування та скління**» зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі РУО Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту фасаду РУО за адресою: вул. Якуба Коласа, 6-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45440000-3 Фарбування та скління**»

**Бюджет закупівлі становить:** 2400000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, п**роведення поточного ремонту фасаду згідно, технічних вимог, та площі поверхонь, який наведено нижче.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Фасади |   |   |   |
| 1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 1060 |   |
| 2 | Розбирання вiдливiв (154,1м) та парапетів (142,2 м) | м | 296,3 |   |
| 3 | (Демонтаж)грат металевих 204,07 м2 | т | 1,63256 |   |
| 4 | (Демонтаж)ліхтарів | шт | 7 |   |
| 5 | Розбирання конструкцій ґанку залiзобетонних | м3 | 4,5 |   |
| 6 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 8,7 |   |
| 7 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 634,2 |   |
| 8 | Ремонт поверхнi цегляних стiн при глибинi забиття в 0,5цеглини, площа забиття в одному мiсцi до 1 м2 |  м2 | 251 |   |
| 9 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчиномпо каменю стiн фасадiв | м2 | 251 |   |
| 10 | Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм зопорядженням декоративним розчином за технологією"CEREZIT". Стіни гладкі |  м2 | 731,7 |   |
| 11 | Утеплення цоколю фасадів плитами товщиною 80 мм зопорядженням декоративним розчином за технологією"CEREZIT". Стіни гладкі |  м2 | 107,35 |   |
| 12 | Утеплення виходів на покрівлю плитами товщиною 50мм з опорядженням декоративним розчином затехнологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  м2 | 130 |   |
| 13 | Утеплення укосів плитами товщиною 20 мм зопорядженням декоративним розчином за технологією"CEREZIT". Стіни гладкі |  м2 | 60 |   |
| 14 | Опорядження декоративним розчином за технологією"CEREZIT". (плити над входами, вентиляційна шахта) | м2 | 30,6 |   |
| 15 | Улаштування з листової сталi парапетiв | м | 142,2 |   |
| 16 | Установлення віконних зливів | м | 154,1 |   |
| 17 | Монтаж лiхтарів існуючих | шт | 7 |   |
| 18 | Установлення грат підвалу вентиляційних з вивiрянням iзакрiпленням розмiром 300х300 мм | грати | 10 |   |
| 19 | Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметромменше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 1,84 |   |
| 20 | Улаштування зливної системи | м | 30,4 |   |
|   | Покрівля накривних плит входів |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | м2 | 14,4 |   |
| 22 | Улаштування покриття з рулонних матерiалiв на мастицi | м2 | 14,4 |   |
| 23 | Улаштування додаткового шару покриття з рулоннихпокрiвельних матерiалiв | м2 | 14,4 |   |
| 24 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цеглянихстiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв |  м | 12 |   |
| 25 | Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висотипримикання до цегляних стiн i парапетiв з рулоннихпокрiвельних матерiалiв [при улаштуванні примикань](до 300 мм) |  м | -12 |   |
|   | Прорізи двері |   |   |   |
| 26 | (Демонтаж)металевих дверей | м2 | 12 |   |
| 27 | Установлення металевих утеплених дверних блоків | м2 | 12 |   |
|   | Прорізи вікна |   |   |   |
| 28 | Знiмання засклених вiконних рам |  м2 | 61,285 |   |
| 29 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 20 |   |
| 30 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блокамиплощею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель | м2 | 61,285 |   |
| 31 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 20 |   |
| 32 | Навантаження смiття вручну |  т | 46,791 |   |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км | т | 46,791 |   |
|   |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.