**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Послуги з поточного ремонту приміщень ЗЗСО № 55 за адресою вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту приміщень** **ЗЗСО № 55 за адресою вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи)**

**Бюджет закупівлі становить: 247084,00** грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Послуги з поточного ремонту приміщень ЗЗСО № 55 за адресою вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Послуги з поточного ремонту приміщень ЗЗСО № 55 за адресою вул. Осіння, 35 в Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи)»**

Умови виконання робіт к=1,2

Об’єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <<СТІНИ>> |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 82,49 |  |
| 2 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 82,49 |  |
| 3 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим  розчином | м2 | 82,49 |  |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 82,49 |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 82,49 |  |
| 6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 82,49 |  |
|  | <<ВІДКОСИ>> |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 10,28 |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 10,28 |  |
| 9 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 10,28 |  |
|  | <<ПІДЛОГА>> |  |  |  |
| 10 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 33,02 |  |
| 11 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 67,14 |  |
| 12 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 67,14 |  |
| 13 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 67,14 |  |
| 14 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 33,02 |  |
| 15 | Навантаження смiття вручну | т | 0,282 |  |
| 16 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,282 |  |
|  | <<СТІНИ>> |  |  |  |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 68,69 |  |
| 18 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 68,69 |  |
| 19 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим  розчином | м2 | 68,69 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 68,69 |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 68,69 |  |
| 22 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 68,69 |  |
| 23 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 68,69 |  |
| 24 | Знiмання дверних полотен | м2 | 2,2 |  |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 26 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними  блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,  серія блоку ДГ-21-10 | блок | 1 |  |
| 27 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |  |
|  | <<ВІДКОСИ>> |  |  |  |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 6,28 |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 6,28 |  |
| 30 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 6,28 |  |
|  | <<ПІДЛОГА>> |  |  |  |
| 31 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 27,18 |  |
| 32 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 48,43 |  |
| 33 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 48,43 |  |
| 34 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 48,43 |  |
| 35 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27,18 |  |
| 36 | Навантаження смiття вручну | т | 0,314 |  |
| 37 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,314 |  |
|  | <<СТІНИ>> |  |  |  |
| 38 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  перхлорвiнiлової фарби | м2 | 68,69 |  |
| 39 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 68,69 |  |
| 40 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим  розчином | м2 | 68,69 |  |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 68,69 |  |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 68,69 |  |
| 43 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 68,69 |  |
| 44 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 68,69 |  |
|  | <<ВІДКОСИ>> |  |  |  |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 6,28 |  |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 6,28 |  |
| 47 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд  фарбування | м2 | 6,28 |  |
|  | <<ПІДЛОГА>> |  |  |  |
| 48 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 27,18 |  |
| 49 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 48,43 |  |
| 50 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 48,43 |  |
| 51 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 48,43 |  |
| 52 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27,18 |  |
| 53 | Навантаження смiття вручну | т | 0,211 |  |
| 54 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,211 |  |

*Примітка:*

*У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

*Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.*

*Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).*