**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Поточний ремонт місць загального користування ДНЗ № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи)** зумовлена необхідністю організації безпечного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року та утримання будівель і території навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт місць загального користування ДНЗ № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи)**

**Бюджет закупівлі становить:** 870000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт місць загального користування ДНЗ № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт місць загального користування ДНЗ № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи)**

1. Обсяги робіт по об’єкту в електронній версії цієї тендерної документації додаються окремим файлом:

1.1. Дефектний акт завантажений окремим файлом в електронному вигляді.

1.2. Учасник повинен здійснити огляд об'єкту. Огляд об’єкту здійснюється за присутності представника Замовника та підтверджується відповідним Актом.

2. Загальні вимоги:

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

2.3. Розрахунок договірної ціни Учаснику рекомендується здійснювати у програмному комплексі АВК/аналог.

2.4. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

3. Вимоги щодо виконання робіт:

3.1. Виконавець робіт зобов'язаний використовувати при виконанні будівельних робіт тільки ті матеріали і вироби, що передбачені проектом/кошторисною документацією. Будь-яка заміна матеріалів, виробів або технологій будівельних робіт можлива тільки з відома Замовника.

3.2. Гарантійний термін на виконані будівельно-монтажні роботи – не менше 3 років.

3.3. Під час роботи виконавець робіт зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.

3.4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт.

4. Вимоги щодо формування договірної ціни.

4.1. Відповідно до п. 6.2.4 ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ціна пропозиції Учасника торгів є договірною ціною.

4.2. Договірна ціна означає ціну, за яку Учасник згоден виконати роботи відповідно до Технічного завдання Додатку 9 до тендерної документації, включаючи витрати на технічний нагляд 1,5 % та вартість проходження експертизи.

4.3. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до Технічного завдання на виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

4.4. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

4.5. Договірна ціна має включати «кошти на утримання служби замовника» (включаючи витрати на технічний нагляд 1,5 %) та вартість проходження експертизи, додатки, які підтверджують розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», зокрема:

- договірна ціна;

- пояснювальна записка до договірної ціни;

- зведений кошторисний розрахунок (повинен включати главу 10 «кошти на утримання служби замовника» (включаючи витрати на технічний нагляд 1,5 %) та вартість проходження експертизи.

- об’єктний кошторис;

- локальні кошториси з відомостями ресурсів до них;

- розрахунок заробітної плати, здійснений відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 № 281;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку;

- інші розрахунки за статтями витрат, що включені Учасником до його договірної ціни (ризики та інфляція).

4.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

4.7. Кошторисні розрахунки мають бути складені пропечатані та підписані організацією учасником і підписом та печаткою фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації відповідно до законодавства.

4.8. Замовник має право звернутися до уповноваженої експертної організації з метою перевірки правильності наданого Учасником розрахунку договірної ціни на відповідність Технічному завданню та вимогам щодо визначення вартості будівництва згідно із стандартами, нормами, правилами у будівництві за законодавством України.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| **На** Поточний ремонт місць загального користування ДНЗ № 599 за адресою: вул. Василя Стуса, 26-А у Святошинському районі м. Києва (Код ДК 021:2015: 45450000-6 -Інші завершальні будівельні роботи) | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| Умови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - к=1,2 згідно п.1 Додатку Б | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  | Відділ №1. Группа №5 | |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підлоги | |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | 5,5 |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | м2 | 4,33 |  |
| 3 | Демонтаж плінтусів шириною з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 0,55 |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 8,53 |  |
| 5 | Розбирання цементних покриттiв підлог /товщ. 80мм/ | | м2 | 8,53 |  |
| 6 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 8,53 |  |
| 7 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 80мм/ | | м2 | 8,53 |  |
| 8 | Стяжка для пiдлоги F-20 | | кг | 1364,8 |  |
| 9 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | 8,53 |  |
| 10 | Сiтка дротяна 50х50х4 | | м2 | 9,383 |  |
| 11 | Фiксатор пластмасовий | | шт | 38 |  |
| 12 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї з заведенням 20см на стіни | | м2 | 8,76 |  |
| 13 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гiдроiзоляцiї /до товщ. 3мм/ | | м2 | 8,76 |  |
| 14 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 1,31 |  |
| 15 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) | | кг | 35,04 |  |
| 16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 8,53 |  |
| 17 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 1,71 |  |
| 18 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 44,36 |  |
| 19 | Плитки керамiчнi для пiдлог | | м2 | 8,7 |  |
| 20 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 3,87 |  |
| 21 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 62 |  |
| 22 | Улаштування порожків на шурупах | | м | 1,8 |  |
| 23 | Порог алюмінієвий декоративний | | м | 1,818 |  |
| 24 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 5 |  |
|  | Розділ №2. Стелі | |  |  |  |
| 25 | Демонтаж плит з поліуретана | | м2 | 4,33 |  |
| 26 | Розбирання стельвих багетів | | м | 6,4 |  |
| 27 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 4,33 |  |
| 28 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 4,33 |  |
| 29 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 18,4025 |  |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | м2 | 4,33 |  |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 2,5 мм) | | м2 | 4,33 |  |
| 32 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,62 |  |
| 33 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 10,825 |  |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 22,91 |  |
| 35 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,44 |  |
| 36 | Фарба водоемульсійна | | кг | 12,37 |  |
| 37 | Улаштування стельових багетів | | м | 23,3 |  |
| 38 | Багет стельовий 40х40 мм | | м | 23,533 |  |
| 39 | Клей акриловий для багету | | кг | 5,41 |  |
|  | Розділ №3. Стіни | |  |  |  |
| 40 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 18,79 |  |
| 41 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | | м2 | 16,54 |  |
| 42 | Дюбель з шурупом 6х60 мм з шайбой М6х18 | | шт | 83 |  |
| 43 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 13,03 |  |
| 44 | Штукатурка Р 11 | | кг | 625,44 |  |
| 45 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | м2 | 5,76 |  |
| 46 | Штукатурка Р 11 | | кг | 184,32 |  |
| 47 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 1 |  |
| 48 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 13,03 |  |
| 49 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 2,61 |  |
| 50 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 67,76 |  |
| 51 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 13,16 |  |
| 52 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 5,9 |  |
| 53 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 94 |  |
| 54 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 5,76 |  |
| 55 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 5,76 |  |
| 56 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,83 |  |
| 57 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 14,4 |  |
| 58 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 27,01 |  |
| 59 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 4,05 |  |
| 60 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 12,96 |  |
| 61 | Улаштування кутиків алюмінієвих | | м | 6,4 |  |
| 62 | Алюмінієвий кутик | | м | 6,46 |  |
| 63 | Клей "Рідкі цвяхи" | | л | 0,3296 |  |
| 64 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | | виріб | 1 |  |
| 65 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 | | виріб | 1 |  |
| 66 | Вентиляційна решітка пластикова 250х300 | | шт | 1 |  |
| 67 | Клей "Рідкі цвяхи" | | л | 0,05 |  |
|  | Розділ №4. Прорізи | |  |  |  |
| 68 | Знімання наличників | | м | 5,2 |  |
| 69 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1,6 |  |
| 70 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  |
| 71 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ- 21-9 | | блок | 1 |  |
| 72 | Герметик силіконовий | | л | 0,09 |  |
| 73 | Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з наличником | | м2 | 1,89 |  |
| 74 | Петлі дверні в комплекті | | шт | 2 |  |
| 75 | Піна монтажна | | л | 0,546 |  |
| 76 | Ручка дверна | | шт | 1 |  |
| 77 | Механізм з циліндром в комплекті | | шт | 1 |  |
| 78 | п-образный кронштейн L=250мм | | шт | 8 |  |
| 79 | Дюбель 6х60мм | | шт | 16 |  |
| 80 | Саморез по дереву 3,5 х 35 мм | | шт | 16 |  |
| 81 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву | | м2 | 3,78 |  |
| 82 | Фарба ПФ-115 | | т | 0,001 |  |
|  | Розділ №5. Дверні відкоси | |  |  |  |
| 83 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,46 |  |
| 84 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 1,26 |  |
| 85 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 1,26 |  |
| 86 | Штукатурка Р 11 | | кг | 60,48 |  |
| 87 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 2 |  |
| 88 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,26 |  |
| 89 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,25 |  |
| 90 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 6,55 |  |
| 91 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,27 |  |
| 92 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,57 |  |
| 93 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 9 |  |
| 94 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 0,46 |  |
| 95 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 1,955 |  |
| 96 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 0,46 |  |
| 97 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 0,46 |  |
| 98 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,07 |  |
| 99 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 1,15 |  |
| 100 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,46 |  |
| 101 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,07 |  |
| 102 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 0,22 |  |
|  | Розділ №6. Віконні відкоси | |  |  |  |
| 103 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 0,64 |  |
| 104 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 0,64 |  |
| 105 | Штукатурка Р 11 | | кг | 30,72 |  |
| 106 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 4,2 |  |
| 107 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 0,64 |  |
| 108 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,13 |  |
| 109 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 3,33 |  |
| 110 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 0,65 |  |
| 111 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,29 |  |
| 112 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 5 |  |
| 113 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,83 |  |
| 114 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 0,5 |  |
| 115 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 2,125 |  |
| 116 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | | м2 | 0,33 |  |
| 117 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 2,805 |  |
| 118 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар | | м2 | 0,33 |  |
| 119 | Грунтівка (Бетоноконтакт) | | кг | 0,12 |  |
| 120 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 0,83 |  |
| 121 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 0,83 |  |
| 122 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,12 |  |
| 123 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 2,08 |  |
| 124 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,5 |  |
| 125 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,08 |  |
| 126 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 0,24 |  |
| 127 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,33 |  |
| 128 | Фарба ПФ-115 | | т | 0,0001 |  |
|  | Розділ №7. Короба | |  |  |  |
| 129 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | | м2 | 1,5 |  |
| 130 | Саморіз 3.5x9,5 мм | | шт | 1 |  |
| 131 | Саморізи 3,5х25 мм | | шт | 69 |  |
| 132 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 18 |  |
| 133 | Листи гiпсокартоннi | | м2 | 1,575 |  |
| 134 | Профіль CW-75 | | м | 5 |  |
| 135 | Профіль UW-75 | | м | 6,87 |  |
| 136 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,5 |  |
| 137 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,3 |  |
| 138 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 7,8 |  |
| 139 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,52 |  |
| 140 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,68 |  |
| 141 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 11 |  |
|  | Розділ №8. Інші роботи | |  |  |  |
| 142 | Установлення столешниць на кронштейни | | шт | 1 |  |
| 143 | Столешня з ламінованого ДСП | | м | 0,8 |  |
| 144 | Кронштейни під столешню | | шт | 4 |  |
| 145 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок | | м2 | 7,12 |  |
| 146 | Улаштування перегородок | | м2 | 13,8 |  |
| 147 | Перегородки з ДСП | | м2 | 13,8 |  |
| 148 | Розбирання цегляних подіумів | | м3 | 0,72 |  |
| 149 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | | м2 | 0,144 |  |
| 150 | Газоблок | | м3 | 0,01 |  |
| 151 | Суміш для газобетона | | кг | 0,32832 |  |
| 152 | Піна монтажна (вихід з балону) | | л | 0,1764 |  |
| 153 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 0,72 |  |
| 154 | Штукатурка Р 11 | | кг | 34,56 |  |
| 155 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 0,72 |  |
| 156 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,14 |  |
| 157 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 3,74 |  |
| 158 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 0,73 |  |
| 159 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,33 |  |
| 160 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 5 |  |
|  | Відділ №2. Группа №7 | |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підлоги | |  |  |  |
| 161 | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | 7,66 |  |
| 162 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | м2 | 4,05 |  |
| 163 | Демонтаж плінтусів шириною з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 0,766 |  |
| 164 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 19,87 |  |
| 165 | Розбирання цементних покриттiв підлог /товщ. 80мм/ | | м2 | 19,87 |  |
| 166 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 19,87 |  |
| 167 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 80мм/ | | м2 | 19,87 |  |
| 168 | Стяжка для пiдлоги F-20 | | кг | 3179,2 |  |
| 169 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | 19,87 |  |
| 170 | Сiтка дротяна 50х50х4 | | м2 | 21,857 |  |
| 171 | Фiксатор пластмасовий | | шт | 89 |  |
| 172 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї з заведенням 20см на стіни | | м2 | 19,87 |  |
| 173 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гiдроiзоляцiї /до товщ. 3мм/ | | м2 | 19,87 |  |
| 174 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 2,98 |  |
| 175 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) | | кг | 79,48 |  |
| 176 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 19,87 |  |
| 177 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,97 |  |
| 178 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 103,32 |  |
| 179 | Плитки керамiчнi для пiдлог | | м2 | 20,27 |  |
| 180 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 9,02 |  |
| 181 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 143 |  |
| 182 | Улаштування порожків на шурупах | | м | 1,8 |  |
| 183 | Порог алюмінієвий декоративний | | м | 1,818 |  |
| 184 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 5 |  |
|  | Розділ №2. Стелі | |  |  |  |
| 185 | Демонтаж плит з поліуретана | | м2 | 4,05 |  |
| 186 | Розбирання стельвих багетів | | м | 8,56 |  |
| 187 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 19,87 |  |
| 188 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 19,87 |  |
| 189 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 84,4475 |  |
| 190 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | м2 | 19,87 |  |
| 191 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 2,5 мм) | | м2 | 19,87 |  |
| 192 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 2,87 |  |
| 193 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 49,675 |  |
| 194 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 22,406 |  |
| 195 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,36 |  |
| 196 | Фарба водоемульсійна | | кг | 12,1 |  |
| 197 | Улаштування стельових багетів | | м | 25,36 |  |
| 198 | Багет стельовий 40х40 мм | | м | 25,6136 |  |
| 199 | Клей акриловий для багету | | кг | 5,88 |  |
|  | Розділ №3. Стіни | |  |  |  |
| 200 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 52,4 |  |
| 201 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 14,1 |  |
| 202 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | | м2 | 52,4 |  |
| 203 | Дюбель з шурупом 6х60 мм з шайбой М6х18 | | шт | 262 |  |
| 204 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 44,7 |  |
| 205 | Штукатурка Р 11 | | кг | 2145,6 |  |
| 206 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | м2 | 7,7 |  |
| 207 | Штукатурка Р 11 | | кг | 246,4 |  |
| 208 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 14,1 |  |
| 209 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 59,925 |  |
| 210 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 44,7 |  |
| 211 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 8,94 |  |
| 212 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 232,44 |  |
| 213 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 45,15 |  |
| 214 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 20,25 |  |
| 215 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 323 |  |
| 216 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 21,8 |  |
| 217 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 21,8 |  |
| 218 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,15 |  |
| 219 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 54,5 |  |
| 220 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 21,8 |  |
| 221 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,27 |  |
| 222 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 10,46 |  |
| 223 | Улаштування кутиків алюмінієвих | | м | 6,4 |  |
| 224 | Алюмінієвий кутик | | м | 6,46 |  |
| 225 | Клей "Рідкі цвяхи" | | л | 0,3296 |  |
| 226 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | | виріб | 4 |  |
| 227 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 | | виріб | 4 |  |
| 228 | Вентиляційна решітка пластикова 250х300 | | шт | 4 |  |
| 229 | Клей "Рідкі цвяхи" | | л | 0,2 |  |
|  | Розділ №4. Прорізи | |  |  |  |
| 230 | Знімання наличників | | м | 5,2 |  |
| 231 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1,6 |  |
| 232 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  |
| 233 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ- 21-9 | | блок | 1 |  |
| 234 | Герметик силіконовий | | л | 0,09 |  |
| 235 | Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з наличником | | м2 | 1,89 |  |
| 236 | Петлі дверні в комплекті | | шт | 2 |  |
| 237 | Піна монтажна | | л | 0,546 |  |
| 238 | Ручка дверна | | шт | 1 |  |
| 239 | Механізм з циліндром в комплекті | | шт | 1 |  |
| 240 | п-образный кронштейн L=250мм | | шт | 8 |  |
| 241 | Дюбель 6х60мм | | шт | 16 |  |
| 242 | Саморез по дереву 3,5 х 35 мм | | шт | 16 |  |
| 243 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву | | м2 | 3,78 |  |
| 244 | Фарба ПФ-115 | | т | 0,001 |  |
|  | Розділ №5. Дверні відкоси | |  |  |  |
| 245 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,46 |  |
| 246 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 1,26 |  |
| 247 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 1,26 |  |
| 248 | Штукатурка Р 11 | | кг | 60,48 |  |
| 249 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 2 |  |
| 250 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,26 |  |
| 251 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,25 |  |
| 252 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 6,55 |  |
| 253 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,27 |  |
| 254 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,57 |  |
| 255 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 9 |  |
| 256 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 0,46 |  |
| 257 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 1,955 |  |
| 258 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 0,46 |  |
| 259 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 0,46 |  |
| 260 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,07 |  |
| 261 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 1,15 |  |
| 262 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,46 |  |
| 263 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,07 |  |
| 264 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 0,22 |  |
|  | Розділ №6. Віконні відкоси | |  |  |  |
| 265 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 1,12 |  |
| 266 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 1,12 |  |
| 267 | Штукатурка Р 11 | | кг | 53,76 |  |
| 268 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 7 |  |
| 269 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,12 |  |
| 270 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,22 |  |
| 271 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 5,82 |  |
| 272 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,13 |  |
| 273 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,51 |  |
| 274 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 8 |  |
| 275 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 1,56 |  |
| 276 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 1,21 |  |
| 277 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 5,1425 |  |
| 278 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | | м2 | 0,35 |  |
| 279 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 2,975 |  |
| 280 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар | | м2 | 0,35 |  |
| 281 | Грунтівка (Бетоноконтакт) | | кг | 0,12 |  |
| 282 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 1,56 |  |
| 283 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 1,56 |  |
| 284 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,22 |  |
| 285 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 3,9 |  |
| 286 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 1,21 |  |
| 287 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,18 |  |
| 288 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 0,58 |  |
| 289 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,35 |  |
| 290 | Фарба ПФ-115 | | т | 0,0001 |  |
|  | Розділ №7. Короба | |  |  |  |
| 291 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | | м2 | 1,5 |  |
| 292 | Саморіз 3.5x9,5 мм | | шт | 1 |  |
| 293 | Саморізи 3,5х25 мм | | шт | 69 |  |
| 294 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 18 |  |
| 295 | Листи гiпсокартоннi | | м2 | 1,575 |  |
| 296 | Профіль CW-75 | | м | 5 |  |
| 297 | Профіль UW-75 | | м | 6,87 |  |
| 298 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,5 |  |
| 299 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,3 |  |
| 300 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 7,8 |  |
| 301 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,52 |  |
| 302 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,68 |  |
| 303 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 11 |  |
|  | Розділ №8. Інші роботи | |  |  |  |
| 304 | Установлення столешниць на кронштейни | | шт | 1 |  |
| 305 | Столешня з ламінованого ДСП | | м | 0,8 |  |
| 306 | Кронштейни під столешню | | шт | 4 |  |
| 307 | Розбирання цегляних перегородок | | м3 | 0,594 |  |
| 308 | Улаштування перегородок | | м2 | 13,8 |  |
| 309 | Перегородки з ДСП | | м2 | 13,8 |  |
| 310 | Розбирання цегляних подіумів | | м3 | 0,72 |  |
| 311 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | | м2 | 0,144 |  |
| 312 | Газоблок | | м3 | 0,01 |  |
| 313 | Суміш для газобетона | | кг | 0,32832 |  |
| 314 | Піна монтажна (вихід з балону) | | л | 0,1764 |  |
| 315 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 0,72 |  |
| 316 | Штукатурка Р 11 | | кг | 34,56 |  |
| 317 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 0,72 |  |
| 318 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,14 |  |
| 319 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 3,74 |  |
| 320 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 0,73 |  |
| 321 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,33 |  |
| 322 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 5 |  |
|  | Відділ №3. Группа №11 | |  |  |  |
|  | Розділ №1. Підлоги | |  |  |  |
| 323 | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | 7,92 |  |
| 324 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | м2 | 4,34 |  |
| 325 | Демонтаж плінтусів шириною з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 0,792 |  |
| 326 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 19,84 |  |
| 327 | Розбирання цементних покриттiв підлог /товщ. 80мм/ | | м2 | 19,84 |  |
| 328 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 19,84 |  |
| 329 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 80мм/ | | м2 | 19,84 |  |
| 330 | Стяжка для пiдлоги F-20 | | кг | 3174,4 |  |
| 331 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | 19,84 |  |
| 332 | Сiтка дротяна 50х50х4 | | м2 | 21,824 |  |
| 333 | Фiксатор пластмасовий | | шт | 89 |  |
| 334 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї з заведенням 20см на стіни | | м2 | 19,84 |  |
| 335 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гiдроiзоляцiї /до товщ. 3мм/ | | м2 | 19,84 |  |
| 336 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 2,98 |  |
| 337 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) | | кг | 79,36 |  |
| 338 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 19,84 |  |
| 339 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,97 |  |
| 340 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 103,17 |  |
| 341 | Плитки керамiчнi для пiдлог | | м2 | 20,24 |  |
| 342 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 9,01 |  |
| 343 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 143 |  |
| 344 | Улаштування порожків на шурупах | | м | 1,8 |  |
| 345 | Порог алюмінієвий декоративний | | м | 1,818 |  |
| 346 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 5 |  |
|  | Розділ №2. Стелі | |  |  |  |
| 347 | Демонтаж плит з поліуретана | | м2 | 4,34 |  |
| 348 | Розбирання стельвих багетів | | м | 8,82 |  |
| 349 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 19,84 |  |
| 350 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 19,84 |  |
| 351 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 8432 |  |
| 352 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | м2 | 19,84 |  |
| 353 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 2,5 мм) | | м2 | 19,84 |  |
| 354 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 2,86 |  |
| 355 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 48,46 |  |
| 356 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 22,382 |  |
| 357 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,36 |  |
| 358 | Фарба водоемульсійна | | кг | 12,09 |  |
| 359 | Улаштування стельових багетів | | м | 25,42 |  |
| 360 | Багет стельовий 40х40 мм | | м | 25,6742 |  |
| 361 | Клей акриловий для багету | | кг | 5,9 |  |
|  | Розділ №3. Стіни | |  |  |  |
| 362 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 57,34 |  |
| 363 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 14,24 |  |
| 364 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | | м2 | 57,34 |  |
| 365 | Дюбель з шурупом 6х60 мм з шайбой М6х18 | | шт | 287 |  |
| 366 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 14,24 |  |
| 367 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 60,52 |  |
| 368 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 49,4 |  |
| 369 | Штукатурка Р 11 | | кг | 2371,2 |  |
| 370 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | м2 | 7,94 |  |
| 371 | Штукатурка Р 11 | | кг | 254,08 |  |
| 372 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 3 |  |
| 373 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 49,4 |  |
| 374 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 9,88 |  |
| 375 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 256,88 |  |
| 376 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 49,89 |  |
| 377 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 22,38 |  |
| 378 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 357 |  |
| 379 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 22,18 |  |
| 380 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 22,18 |  |
| 381 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,2 |  |
| 382 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 55,45 |  |
| 383 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 22,18 |  |
| 384 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 3,33 |  |
| 385 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 10,65 |  |
| 386 | Улаштування кутиків алюмінієвих | | м | 6,4 |  |
| 387 | Алюмінієвий кутик | | м | 6,46 |  |
| 388 | Клей "Рідкі цвяхи" | | л | 0,3296 |  |
| 389 | Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | | виріб | 3 |  |
| 390 | Улаштування грат вентиляцiйних площею до 0,1 м2 | | виріб | 3 |  |
| 391 | Вентиляційна решітка пластикова 250х300 | | шт | 3 |  |
| 392 | Клей "Рідкі цвяхи" | | л | 0,15 |  |
|  | Розділ №4. Прорізи | |  |  |  |
| 393 | Знімання наличників | | м | 5,2 |  |
| 394 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1,6 |  |
| 395 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  |
| 396 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ- 21-9 | | блок | 1 |  |
| 397 | Герметик силіконовий | | л | 0,09 |  |
| 398 | Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з наличником | | м2 | 1,89 |  |
| 399 | Петлі дверні в комплекті | | шт | 2 |  |
| 400 | Піна монтажна | | л | 0,546 |  |
| 401 | Ручка дверна | | шт | 1 |  |
| 402 | Механізм з циліндром в комплекті | | шт | 1 |  |
| 403 | п-образный кронштейн L=250мм | | шт | 8 |  |
| 404 | Дюбель 6х60мм | | шт | 16 |  |
| 405 | Саморез по дереву 3,5 х 35 мм | | шт | 16 |  |
| 406 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву | | м2 | 3,78 |  |
| 407 | Фарба ПФ-115 | | т | 0,001 |  |
|  | Розділ №5. Дверні відкоси | |  |  |  |
| 408 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,14 |  |
| 409 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 0,63 |  |
| 410 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 0,63 |  |
| 411 | Штукатурка Р 11 | | кг | 30,24 |  |
| 412 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 1 |  |
| 413 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 0,63 |  |
| 414 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,13 |  |
| 415 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 3,28 |  |
| 416 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 0,64 |  |
| 417 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,29 |  |
| 418 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 5 |  |
| 419 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 0,14 |  |
| 420 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 0,595 |  |
| 421 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 0,14 |  |
| 422 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 0,14 |  |
| 423 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,02 |  |
| 424 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 0,35 |  |
| 425 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,14 |  |
| 426 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,02 |  |
| 427 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 0,07 |  |
|  | Розділ №6. Віконні відкоси | |  |  |  |
| 428 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 1,13 |  |
| 429 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 1,13 |  |
| 430 | Штукатурка Р 11 | | кг | 54,24 |  |
| 431 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 6,6 |  |
| 432 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,13 |  |
| 433 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,23 |  |
| 434 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 5,88 |  |
| 435 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,14 |  |
| 436 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,52 |  |
| 437 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 8 |  |
| 438 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 1,3 |  |
| 439 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | | м2 | 0,96 |  |
| 440 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 4,08 |  |
| 441 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | | м2 | 0,34 |  |
| 442 | Штукатурка Ротбанд | | кг | 2,89 |  |
| 443 | Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар | | м2 | 0,34 |  |
| 444 | Грунтівка (Бетоноконтакт) | | кг | 0,12 |  |
| 445 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 1,3 |  |
| 446 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2, 5 мм) | | м2 | 1,3 |  |
| 447 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,19 |  |
| 448 | Шпаклівка Мультіфініш | | кг | 3,25 |  |
| 449 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,96 |  |
| 450 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,14 |  |
| 451 | Фарба фасадна з тонуванням | | кг | 0,46 |  |
| 452 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 0,34 |  |
| 453 | Фарба ПФ-115 | | т | 0,0001 |  |
|  | Розділ №7. Короба | |  |  |  |
| 454 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | | м2 | 1,5 |  |
| 455 | Саморіз 3.5x9,5 мм | | шт | 1 |  |
| 456 | Саморізи 3,5х25 мм | | шт | 69 |  |
| 457 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 18 |  |
| 458 | Листи гiпсокартоннi | | м2 | 1,575 |  |
| 459 | Профіль CW-75 | | м | 5 |  |
| 460 | Профіль UW-75 | | м | 6,87 |  |
| 461 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 1,5 |  |
| 462 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,3 |  |
| 463 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 7,8 |  |
| 464 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 1,52 |  |
| 465 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,68 |  |
| 466 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 11 |  |
|  | Розділ №8. Інші роботи | |  |  |  |
| 467 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок | | м2 | 7,65 |  |
| 468 | Улаштування перегородок | | м2 | 13,8 |  |
| 469 | Перегородки з ДСП | | м2 | 13,8 |  |
| 470 | Розбирання цегляних подіумів | | м3 | 0,72 |  |
| 471 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | | м2 | 0,144 |  |
| 472 | Газоблок | | м3 | 0,01 |  |
| 473 | Суміш для газобетона | | кг | 0,32832 |  |
| 474 | Піна монтажна (вихід з балону) | | л | 0,1764 |  |
| 475 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (30 мм) | | м2 | 0,72 |  |
| 476 | Штукатурка Р 11 | | кг | 34,56 |  |
| 477 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | м2 | 0,72 |  |
| 478 | Грунтівка глибокопроникна Супер | | л | 0,14 |  |
| 479 | Клеюча суміш для керамічної плитки | | кг | 3,74 |  |
| 480 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 0,73 |  |
| 481 | Суміш суха для затирання швів | | кг | 0,33 |  |
| 482 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | | шт | 5 |  |
|  | Розділ №9. Конструкція портомийки | |  |  |  |
| 483 | Розбирання столiв, шаф пiд мийки | | шт | 1 |  |
| 484 | Розбирання за місцем шафових і антресольних стінок | | м2 | 1,08 |  |
| 485 | Розбирання за місцем шафових i антресольних полиць | | м2 | 1,68 |  |
| 486 | Установлення за місцем шафових і антресольних полиць | | м2 | 3 |  |
| 487 | Установлення за місцем шафових і антресольних стінок | | м2 | 6,3 |  |
| 488 | Установлення антресольних дверних блоків | | шт | 4 |  |
| 489 | Установлення шафових дверних блоків | | шт | 4 |  |
| 490 | Модульна конструкція портомийки із панелей МДФ індивідуального виготовлення (в комплекті з подвійною мийкою, 2 сифонами, 2 змішувачами, фурнітурою) | | комплект | 1 |  |
|  | ІНШЕ | |  |  |  |
| 491 | Навантаження сміття вручну | | т | 22,5975 |  |
| 492 | Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт) | | т | 22,5975 |  |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  |  |
|  | Відділ №4. Группа №5 | |  |  |  |
|  | Розділ №1. ПОРТОМИЙКА | |  |  |  |
| 493 | Демонтаж мийок | | к-т | 1 |  |
| 494 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | | м | 2,22 |  |
| 495 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 2,22 |  |
| 496 | Труби ППР 20 мм | | м | 2 |  |
| 497 | Трiйник ППР 20х20х20 | | шт | 2 |  |
| 498 | Угол ПП90\*с МРВ20x1/2 R | | шт | 2 |  |
| 499 | Коліно ППР 90град. діам.20 мм | | шт | 4 |  |
| 500 | Установлення мийок на два відділення | | к-т | 1 |  |
| 501 | Шланг діам. 20 мм - 0,5 м | | шт | 2 |  |
| 502 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 2 |  |
| 503 | Дюбель розпірний діам.10 | | шт | 4 |  |
|  | Розділ №2. С/В | |  |  |  |
|  | ВОДОПОСТАЧАННЯ | |  |  |  |
| 504 | Демонтаж піддонів душових сталевих | | к-т | 1 |  |
| 505 | Установлення піддонів душових сталевих | | к-т | 1 |  |
| 506 | Піддон сталевий емал. 90х90х16 | | шт | 1 |  |
| 507 | Сифон для душу | | шт | 1 |  |
| 508 | Установлення змішувачів | | шт | 1 |  |
| 509 | Змішувач для душу | | комплект | 1 |  |
| 510 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 3 |  |
| 511 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | к-т | 3 |  |
| 512 | Умивальник "Бебі" | | комплект | 3 |  |
| 513 | Змiшувач для умивальника | | комплект | 3 |  |
| 514 | Сифон для умивальника. | | шт | 3 |  |
| 515 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 6 |  |
| 516 | Шланг 1/2" - 0,5м | | шт | 6 |  |
| 517 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 12 |  |
| 518 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | к-т | 2 |  |
| 519 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | к-т | 2 |  |
| 520 | Унітаз "Дитячий" білий | | шт | 1 |  |
| 521 | Унiтази керамічні | | шт | 1 |  |
| 522 | Гофра для унітаза | | шт | 2 |  |
| 523 | Шланг 1/2" - 0,5м | | шт | 2 |  |
| 524 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 2 |  |
| 525 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 8 |  |
| 526 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | | м | 26,7 |  |
| 527 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 26,7 |  |
| 528 | Труби ППР 20 мм | | м | 24 |  |
| 529 | Угол ПП90\*с МРВ20x1/2 R | | шт | 8 |  |
| 530 | Муфта ППР діам. 20 мм | | шт | 4 |  |
| 531 | ПП перехід з МРВ и PMD 20x1/2' (Редукція) | | шт | 4 |  |
| 532 | Коліно ППР 90град. діам.20 мм | | шт | 16 |  |
| 533 | Планка змішувача | | шт | 1 |  |
|  | КАНАЛІЗАЦІЯ | |  |  |  |
| 534 | Розбирання трубопроводів з труб каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | | м | 6,09 |  |
| 535 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 6,09 |  |
| 536 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм L=1000мм | | шт | 4 |  |
| 537 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм L=315мм | | шт | 2 |  |
| 538 | Редукція 110х50мм | | шт | 1 |  |
| 539 | Відводи діаметр 110 мм, 45 град | | шт | 6 |  |
| 540 | Трійник діаметр 110 мм, 90град | | шт | 3 |  |
| 541 | Трійник діаметр 110х50 мм, 45град | | шт | 2 |  |
| 542 | Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 8,86 |  |
| 543 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 8,86 |  |
| 544 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=1000мм | | шт | 5 |  |
| 545 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=500мм | | шт | 4 |  |
| 546 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=315мм | | шт | 4 |  |
| 547 | Відводи діаметр 50 мм, 45 град | | шт | 6 |  |
| 548 | Трійник діаметр 50 мм, 90град | | шт | 3 |  |
| 549 | Хомут діам.110мм+анкер забивний М10 | | шт | 6 |  |
| 550 | Хомут діам.50мм+анкер забивний М10 | | шт | 8 |  |
| 551 | Шпилька М10х1000 | | шт | 14 |  |
|  | Відділ №5. Группа №5 | |  |  |  |
|  | Розділ №1. ПОРТОМИЙКА | |  |  |  |
| 552 | Демонтаж мийок | | к-т | 1 |  |
| 553 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | | м | 2,22 |  |
| 554 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 2,22 |  |
| 555 | Труби ППР 20 мм | | м | 2 |  |
| 556 | Трiйник ППР 20х20х20 | | шт | 2 |  |
| 557 | Угол ПП90\*с МРВ20x1/2 R | | шт | 2 |  |
| 558 | Коліно ППР 90град. діам.20 мм | | шт | 4 |  |
| 559 | Установлення мийок на два відділення | | к-т | 1 |  |
| 560 | Мийка iз нержавiючої сталi гл. на ногах подвійна | | шт | 1 |  |
| 561 | Шланг діам. 20 мм - 0,5 м | | шт | 2 |  |
| 562 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 2 |  |
| 563 | Дюбель розпірний діам.10 | | шт | 4 |  |
| 564 | Сифон для мийки | | шт | 2 |  |
| 565 | Установлення змішувачів | | шт | 2 |  |
| 566 | Змiшувач для мийки | | комплект | 2 |  |
|  | Розділ №2. С/В | |  |  |  |
|  | ВОДОПОСТАЧАННЯ | |  |  |  |
| 567 | Демонтаж піддонів душових сталевих | | к-т | 1 |  |
| 568 | Установлення піддонів душових сталевих | | к-т | 1 |  |
| 569 | Піддон сталевий емал. 90х90х16 | | шт | 1 |  |
| 570 | Сифон для душу | | шт | 1 |  |
| 571 | Установлення змішувачів | | шт | 1 |  |
| 572 | Змішувач для душу | | комплект | 1 |  |
| 573 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 3 |  |
| 574 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | к-т | 3 |  |
| 575 | Умивальник "Бебі" | | комплект | 3 |  |
| 576 | Змiшувач для умивальника | | комплект | 3 |  |
| 577 | Сифон для умивальника. | | шт | 3 |  |
| 578 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 6 |  |
| 579 | Шланг 1/2" - 0,5м | | шт | 6 |  |
| 580 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 12 |  |
| 581 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | к-т | 3 |  |
| 582 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | к-т | 3 |  |
| 583 | Унітаз "Дитячий" білий | | шт | 3 |  |
| 584 | Гофра для унітаза | | шт | 3 |  |
| 585 | Шланг 1/2" - 0,5м | | шт | 3 |  |
| 586 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 3 |  |
| 587 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 12 |  |
| 588 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | | м | 26,7 |  |
| 589 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 26,7 |  |
| 590 | Труби ППР 20 мм | | м | 24 |  |
| 591 | Угол ПП90\*с МРВ20x1/2 R | | шт | 9 |  |
| 592 | Муфта ППР діам. 20 мм | | шт | 4 |  |
| 593 | ПП перехід з МРВ и PMD 20x1/2' (Редукція) | | шт | 4 |  |
| 594 | Коліно ППР 90град. діам.20 мм | | шт | 16 |  |
| 595 | Планка змішувача | | шт | 1 |  |
|  | КАНАЛІЗАЦІЯ | |  |  |  |
| 596 | Розбирання трубопроводів з труб каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | | м | 6,09 |  |
| 597 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 6,09 |  |
| 598 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм L=1000мм | | шт | 4 |  |
| 599 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм L=315мм | | шт | 2 |  |
| 600 | Редукція 110х50мм | | шт | 1 |  |
| 601 | Відводи діаметр 110 мм, 45 град | | шт | 6 |  |
| 602 | Трійник діаметр 110 мм, 90град | | шт | 3 |  |
| 603 | Трійник діаметр 110х50 мм, 45град | | шт | 2 |  |
| 604 | Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 8,86 |  |
| 605 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 8,86 |  |
| 606 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=1000мм | | шт | 5 |  |
| 607 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=500мм | | шт | 4 |  |
| 608 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=315мм | | шт | 4 |  |
| 609 | Відводи діаметр 50 мм, 45 град | | шт | 6 |  |
| 610 | Трійник діаметр 50 мм, 90град | | шт | 3 |  |
| 611 | Хомут діам.110мм+анкер забивний М10 | | шт | 6 |  |
| 612 | Хомут діам.50мм+анкер забивний М10 | | шт | 8 |  |
| 613 | Шпилька М10х1000 | | шт | 14 |  |
|  | Відділ №6. Группа №11 | |  |  |  |
|  | Розділ №1. ПОРТОМИЙКА | |  |  |  |
| 614 | Демонтаж мийок | | к-т | 1 |  |
| 615 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | | м | 2,22 |  |
| 616 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 2,22 |  |
| 617 | Труби ППР 20 мм | | м | 2 |  |
| 618 | Трiйник ППР 20х20х20 | | шт | 2 |  |
| 619 | Угол ПП90\*с МРВ20x1/2 R | | шт | 2 |  |
| 620 | Коліно ППР 90град. діам.20 мм | | шт | 4 |  |
| 621 | Установлення мийок на два відділення | | к-т | 1 |  |
| 622 | Мийка iз нержавiючої сталi гл. на ногах подвійна | | шт | 1 |  |
| 623 | Шланг діам. 20 мм - 0,5 м | | шт | 2 |  |
| 624 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 2 |  |
| 625 | Дюбель розпірний діам.10 | | шт | 4 |  |
| 626 | Сифон для мийки | | шт | 2 |  |
| 627 | Установлення змішувачів | | шт | 2 |  |
| 628 | Змiшувач для мийки | | комплект | 2 |  |
|  | Розділ №2. С/В | |  |  |  |
|  | ВОДОПОСТАЧАННЯ | |  |  |  |
| 629 | Демонтаж піддонів душових сталевих | | к-т | 1 |  |
| 630 | Установлення піддонів душових сталевих | | к-т | 1 |  |
| 631 | Піддон сталевий емал. 90х90х16 | | шт | 1 |  |
| 632 | Сифон для душу | | шт | 1 |  |
| 633 | Установлення змішувачів | | шт | 1 |  |
| 634 | Змішувач для душу | | комплект | 1 |  |
| 635 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 3 |  |
| 636 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | к-т | 3 |  |
| 637 | Умивальник "Бебі" | | комплект | 3 |  |
| 638 | Змiшувач для умивальника | | комплект | 3 |  |
| 639 | Сифон для умивальника. | | шт | 3 |  |
| 640 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 6 |  |
| 641 | Шланг 1/2" - 0,5м | | шт | 6 |  |
| 642 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 12 |  |
| 643 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | к-т | 3 |  |
| 644 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | к-т | 3 |  |
| 645 | Унітаз "Дитячий" білий | | шт | 3 |  |
| 646 | Гофра для унітаза | | шт | 3 |  |
| 647 | Шланг 1/2" - 0,5м | | шт | 3 |  |
| 648 | Кран установочний 1/2"х1/2" | | шт | 3 |  |
| 649 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 12 |  |
| 650 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 мм | | м | 26,7 |  |
| 651 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 26,7 |  |
| 652 | Труби ППР 20 мм | | м | 24 |  |
| 653 | Угол ПП90\*с МРВ20x1/2 R | | шт | 9 |  |
| 654 | Муфта ППР діам. 20 мм | | шт | 4 |  |
| 655 | ПП перехід з МРВ и PMD 20x1/2' (Редукція) | | шт | 4 |  |
| 656 | Коліно ППР 90град. діам.20 мм | | шт | 16 |  |
| 657 | Планка змішувача | | шт | 1 |  |
|  | КАНАЛІЗАЦІЯ | |  |  |  |
| 658 | Розбирання трубопроводів з труб каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | | м | 6,09 |  |
| 659 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 6,09 |  |
| 660 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм L=1000мм | | шт | 4 |  |
| 661 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 110 мм L=315мм | | шт | 2 |  |
| 662 | Редукція 110х50мм | | шт | 1 |  |
| 663 | Відводи діаметр 110 мм, 45 град | | шт | 6 |  |
| 664 | Трійник діаметр 110 мм, 90град | | шт | 3 |  |
| 665 | Трійник діаметр 110х50 мм, 45град | | шт | 2 |  |
| 666 | Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 8,86 |  |
| 667 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 8,86 |  |
| 668 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=1000мм | | шт | 5 |  |
| 669 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=500мм | | шт | 4 |  |
| 670 | Труби ППР для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм L=315мм | | шт | 4 |  |
| 671 | Відводи діаметр 50 мм, 45 град | | шт | 6 |  |
| 672 | Трійник діаметр 50 мм, 90град | | шт | 3 |  |
| 673 | Хомут діам.110мм+анкер забивний М10 | | шт | 6 |  |
| 674 | Хомут діам.50мм+анкер забивний М10 | | шт | 8 |  |
| 675 | Шпилька М10х1000 | | шт | 14 |  |
|  | ІНШЕ | |  |  |  |
| 676 | Навантаження сміття вручну | | т | 0,2432 |  |
| 677 | Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт) | | т | 0,2432 |  |
|  | ЕЛКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  |  |  |
|  | Відділ №7. Группа №5 | |  |  |  |
| 678 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 2 |  |
| 679 | Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2 | | м | 8 |  |
| 680 | Демонтаж коробів пластикових | | м | 8 |  |
| 681 | Демонтаж схованої електропроводки | | м | 19 |  |
| 682 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | м | 23 |  |
| 683 | Кабель ВВГнг-3х1,5 | | м | 23,46 |  |
| 684 | Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм | | шт | 6 |  |
| 685 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 2 |  |
| 686 | Вимикач 1кл IP 20 | | шт | 2 |  |
| 687 | Коробка установча | | шт | 2 |  |
| 688 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (від демонтажу) | | шт | 2 |  |
| 689 | Дюбель Моллі 4х38 мм | | шт | 4 |  |
| 690 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | | шт | 1 |  |
| 691 | витяжний вентилятор 100 | | шт | 1 |  |
| 692 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 4 |  |
|  | ПОРТОМИЙКА | |  |  |  |
| 693 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 1 |  |
| 694 | Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2 | | м | 5 |  |
| 695 | Демонтаж наступного проводу перерізом до 6 мм2 | | м | 18 |  |
| 696 | Демонтаж коробів пластикових | | м | 5 |  |
| 697 | Демонтаж розеток зовнішних | | шт | 1 |  |
| 698 | (Демонтаж)- розетки силової 380В | | шт | 1 |  |
| 699 | Демонтаж групових щитків | | шт | 1 |  |
| 700 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (від демонтажу) | | шт | 1 |  |
| 701 | Дюбель Моллі 4х38 мм | | шт | 2 |  |
| 702 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах ( 21м- від демонтажу ) | | м | 30 |  |
| 703 | Кабель ВВГнг-3х1,5 | | м | 30,6 |  |
| 704 | Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм | | шт | 8 |  |
| 705 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 1 |  |
| 706 | Вимикач 1кл IP 20 | | шт | 1 |  |
| 707 | Коробка установча | | шт | 1 |  |
| 708 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | 1 |  |
| 709 | щит електричний на 8 модулей, ІР65 | | шт | 1 |  |
| 710 | шина "0" 6х9 мм 10 отв з ізолятором на Din-рейку | | шт | 1 |  |
| 711 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 4 |  |
| 712 | Розетка штепсельна триполюсна | | шт | 3 |  |
| 713 | розетка 2р+РЕ на DIN-рейку | | шт | 3 |  |
|  | Відділ №8. Группа №5 | |  |  |  |
| 714 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 2 |  |
| 715 | Демонтаж схованої електропроводки | | м | 19 |  |
| 716 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (від демонтажу) | | шт | 2 |  |
| 717 | Дюбель Моллі 4х38 мм | | шт | 4 |  |
| 718 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | | шт | 1 |  |
| 719 | витяжний вентилятор 100 | | шт | 1 |  |
| 720 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 4 |  |
| 721 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | м | 25 |  |
| 722 | Кабель ВВГнг-3х1,5 | | м | 25,5 |  |
| 723 | Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм | | шт | 7 |  |
| 724 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 2 |  |
| 725 | Вимикач 1кл IP 20 | | шт | 2 |  |
| 726 | Коробка установча | | шт | 2 |  |
|  | ПОРТОМИЙКА | |  |  |  |
| 727 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 1 |  |
| 728 | Демонтаж розеток зовнішних | | шт | 1 |  |
| 729 | (Демонтаж)- розетки силової 380В | | шт | 1 |  |
| 730 | Демонтаж групових щитків | | шт | 1 |  |
| 731 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (від демонтажу) | | шт | 1 |  |
| 732 | Дюбель Моллі 4х38 мм | | шт | 2 |  |
| 733 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | м | 11 |  |
| 734 | Кабель ВВГнг-3х1,5 | | м | 11,22 |  |
| 735 | Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм | | шт | 3 |  |
| 736 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 1 |  |
| 737 | Вимикач 1кл IP 20 | | шт | 1 |  |
| 738 | Коробка установча | | шт | 1 |  |
| 739 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | 1 |  |
| 740 | щит електричний на 8 модулей, ІР65 | | шт | 1 |  |
| 741 | шина "0" 6х9 мм 10 отв з ізолятором на Din-рейку | | шт | 1 |  |
| 742 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 4 |  |
| 743 | Розетка штепсельна триполюсна | | шт | 3 |  |
| 744 | розетка 2р+РЕ на DIN-рейку | | шт | 3 |  |
|  | Розділ №1. Группа №11 | |  |  |  |
| 745 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 2 |  |
| 746 | Демонтаж схованої електропроводки | | м | 19 |  |
| 747 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | м | 25 |  |
| 748 | Кабель ВВГнг-3х1,5 | | м | 25,5 |  |
| 749 | Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм | | шт | 7 |  |
| 750 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 2 |  |
| 751 | Вимикач 1кл IP 20 | | шт | 2 |  |
| 752 | Коробка установча | | шт | 2 |  |
| 753 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (від демонтажу) | | шт | 2 |  |
| 754 | Дюбель Моллі 4х38 мм | | шт | 4 |  |
| 755 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | | шт | 1 |  |
| 756 | витяжний вентилятор 100 | | шт | 1 |  |
| 757 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 4 |  |
|  | ПОРТОМИЙКА | |  |  |  |
| 758 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | шт | 1 |  |
| 759 | Демонтаж розеток зовнішних | | шт | 1 |  |
| 760 | (Демонтаж)- розетки силової 380В | | шт | 1 |  |
| 761 | Демонтаж групових щитків | | шт | 1 |  |
| 762 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (від демонтажу) | | шт | 1 |  |
| 763 | Дюбель Моллі 4х38 мм | | шт | 2 |  |
| 764 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | м | 11 |  |
| 765 | Кабель ВВГнг-3х1,5 | | м | 11,22 |  |
| 766 | Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм | | шт | 3 |  |
| 767 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 1 |  |
| 768 | Вимикач 1кл IP 20 | | шт | 1 |  |
| 769 | Коробка установча | | шт | 1 |  |
| 770 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | 1 |  |
| 771 | щит електричний на 8 модулей, ІР65 | | шт | 1 |  |
| 772 | шина "0" 6х9 мм 10 отв з ізолятором на Din-рейку | | шт | 1 |  |
| 773 | Дюбель ударный с шурупом 6 х 40 мм | | шт | 4 |  |
| 774 | Розетка штепсельна триполюсна | | шт | 3 |  |
| 775 | розетка 2р+РЕ на DIN-рейку | | шт | 3 |  |
|  | ІНШЕ | |  |  |  |
| 776 | Навантаження сміття вручну | | т | 0,00445 |  |
| 777 | Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт) | | т | 0,00445 |  |