**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт покрівлі ДНЗ №819 за адресою: вул. Симиренка, 29А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги (оголошується повторно)

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі ДНЗ №819 за адресою: вул. Симиренка, 29А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

**Бюджет закупівлі становить:** 223148,81 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт покрівлі ДНЗ №819 за адресою: вул. Симиренка, 29А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».**

 ***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

На: Поточний ремонт покрівлі ДНЗ №819 за адресою: вул. Симиренка, 29А

у Святошинському районі м. Києва « ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та

поточний ремонт»

**Умови виконання робіт к=1,2**

**Об'єми робіт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  Захватка 1 |   |   |   |
| 1 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, щонаплавляються, iз застосуванням газопламеневихпальникiв, в один шар | м2 | 350 |   |
| 2 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулоннихпокрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iззастосуванням газопламеневих пальникiв, зулаштуванням фартуха з оцинкованої сталi |  м | 110 |   |
| 3 | Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висотипримикання з рулонних покрiвельних матерiалiв доцегляних стiн i парапетiв [при улаштуванні примикань](до 300 мм) |  м | -110 |   |
| 4 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, щонаплавляються, iз застосуванням газопламеневихпальникiв, в один шар (покриття бетонного парапетушириною 800 мм) | м2 | 44,8 |   |
|   |  Захватка 2 |   |   |   |
| 5 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, щонаплавляються, iз застосуванням газопламеневихпальникiв, в один шар | м2 | 350 |   |
| 6 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулоннихпокрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iззастосуванням газопламеневих пальникiв, зулаштуванням фартуха з оцинкованої сталi |  м | 110 |   |
| 7 | Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висотипримикання з рулонних покрiвельних матерiалiв доцегляних стiн i парапетiв [при улаштуванні примикань](до 300 мм) |  м | -110 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

 *Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент