**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 257 по вулиці Василя Кучера, 4-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 257 по вулиці Василя Кучера, 4-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

**Бюджет закупівлі становить:** 76428,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 257 по вулиці Василя Кучера, 4-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».**

##  **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**На закупівлю: Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 257 по вулиці Василя Кучера, 4-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 257 по вулиці Василя Кучера, 4-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» |
|  |   |
| Умови виконання робіт к=1,2 |
|  |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Ділянка1 - покрівля над теплопунктом. Демонтажніроботи |   |   |   |
| 1 | Розбирання примикань з рулонних матерiалiв в 1- 3шари | м2 | 3,18 |   |
| 2 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 4шари | м2 | 13,9 |   |
|   | Ділянка1. Улаштування покрівлі над теплопунктом |   |   |   |
| 3 | Забивання вибоїв у цементних пiдлогах площею до 0,5м2 | мiсць | 16 |   |
| 4 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, щонаплавляються, iз застосуванням газопламеневихпальникiв, в два шари | м2 | 13,9 |   |
| 5 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цеглянихстiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв |  м | 10,6 |   |
| 6 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання доцегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельнихматерiалiв [при улаштуванні примикань] до 300 мм |  м | -10,6 |   |
|   | Ділянка 2. Демонтажні роботи покрівлі овочесховища |   |   |   |
| 7 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 64 |   |
| 8 | Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястихазбестоцементних листiв | м2 | 63,6 |   |
| 9 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцiльних | м2 | 63,6 |   |
|   | Ділянка 2. Улаштування покрівлі овочесховища |   |   |   |
| 10 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок iбрускiв пiд покрiвлю з азбестоцементних листiв | м2 | 63,6 |   |
| 11 | Антисептування водними розчинами по дереву | м2 | 168 |   |
| 12 | Улаштування покриття з Ондуліну | м2 | 63,6 |   |
| 13 | Навантаження смiття вручну |  т | 2,27731 |   |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,27731 |   |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).