**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 276 по вул. Туполєва 11-Г у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 276 по вул. Туполєва 11-Г у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

**Бюджет закупівлі становить:** 99970,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 276 по вул. Туполєва 11-Г у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**На закупівлю: Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 276 по вул. Туполєва 11-Г у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 276 по вул. Туполєва 11-Г у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Ділянка1. Демонтажні роботи | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж накривок парапетів з оцинкованої сталі | | м | 12 |  | |
| 2 | Розбирання примикань з рулонних матерiалiв в 1- 3  шари | | м2 | 5,08 |  | |
| 3 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 4  шари | | м2 | 73,8 |  | |
|  | Ділянка1. Улаштування покрівлі | |  |  |  | |
| 4 | Забивання вибоїв у цементних пiдлогах площею до 0,5  м2 | | мiсць | 29 |  | |
| 5 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що  наплавляються, iз застосуванням газопламеневих  пальникiв, в два шари | | м2 | 73,8 |  | |
| 6 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних  стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | | м | 20,8 |  | |
| 7 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання до  цегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних  матерiалiв [при улаштуванні примикань] до 1000 мм | | м | 10,8 |  | |
| 8 | Улаштування накривки парапетної | | м | 10,6 |  | |
|  | Ремонт примикань | |  |  |  | |
| 9 | Розбирання примикань з рулонних матерiалiв в 1- 3  шари | | м2 | 7,08 |  | |
| 10 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних  стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | | м | 11,8 |  | |
| 11 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання до  цегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних  матерiалiв [при улаштуванні примикань] до 600 мм | | м | 11,8 |  | |
| 12 | Навантаження смiття вручну | | т | 1,06058 |  | |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1,06058 |  | |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

## Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).