**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 571 по вул. Володимира Покотила 5-В (над групами 1 та 7) у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 571 по вул. Володимира Покотила 5-В (над групами 1 та 7) у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

**Бюджет закупівлі становить:** 131791,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 571 по вул. Володимира Покотила 5-В (над групами 1 та 7) у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».**

## **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 571 по вул. Володимира Покотила 5-В (над групами 1 та 7) у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 571 по вул. Володимира Покотила 5-В (над групами 1 та 7) у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Покрівля над приміщенням групи №1 | |  |  |  | |
|  | Покрівля над приміщенням групи №1. Демонтажні  роботи | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж накривок парапетів з оцинкованої сталі | | м | 10,4 |  | |
| 2 | Розбирання примикань з рулонних матерiалiв в 1- 3  шари | | м2 | 16,48 |  | |
| 3 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 4  шари | | м2 | 18 |  | |
|  | Покрівля над приміщенням групи №1. Монтажні роботи | |  |  |  | |
| 4 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5  м2 | | місць | 11 |  | |
| 5 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, додаткового шару | | м2 | 18 |  | |
| 6 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в один шар | | м2 | 60 |  | |
| 7 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних  стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | | м | 20,4 |  | |
| 8 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання до  цегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних  матерiалiв [при улаштуванні примикань] до 1200 мм | | м | 10,4 |  | |
| 9 | Улаштування накривки парапетної | | м | 10,4 |  | |
| 10 | Улаштування фартуків | | м | 20,4 |  | |
|  | Розділ №2. Покрівля над приміщенням групи №7 | |  |  |  | |
|  | Покрівля над приміщенням групи №7. Демонтажні  роботи | |  |  |  | |
| 11 | Демонтаж накривок парапетів з оцинкованої сталі | | м | 10,4 |  | |
| 12 | Розбирання примикань з рулонних матерiалiв в 1- 3  шари | | м2 | 16,48 |  | |
| 13 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 4  шари | | м2 | 18 |  | |
|  | Покрівля над приміщенням групи №7. Монтажні роботи | |  |  |  | |
| 14 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5  м2 | | місць | 11 |  | |
| 15 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, додаткового шару | | м2 | 18 |  | |
|  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в один шар | м2 | 60 |  |
| 17 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних  стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 20,4 |  |
| 18 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання до  цегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних  матерiалiв [при улаштуванні примикань] до 1200 мм | м | 10,4 |  |
| 19 | Улаштування накривки парапетної | м | 10,4 |  |
| 20 | Улаштування фартуків | м | 20,4 |  |
| 21 | Установлення віконних зливів | м | 2,2 |  |
|  | Розділ №3. Інші роботи |  |  |  |
| 22 | Навантаження сміття вручну | т | 0,80109 |  |
| 23 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,80109 |  |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).