**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:  Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 340000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **На** Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Умови виконання робіт - згідно ДСТУ - Н Б Д.2.4-21:2012, Додаток Б, таблиця Б1, п.1, К=1,2 | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | |
|  | <<СТЕЛЯ>> | | |  |  |  | | |
| 1 | (Демонтаж)плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | м2 | 120 |  | | |
| 2 | (Демонтаж)каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | м2 | 50 |  | | |
| 3 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | м2 | 50 |  | | |
| 4 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | м2 | 120 |  | | |
| 5 | (Демонтаж)Улаштування підшивки горизонтальних  поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або  гіпсоволокнистими листами. | | | м2 | 50 |  | | |
| 6 | (Демонтаж)Улаштування каркасу однорівневих підвісних  стель із металевих профілів | | | м2 | 50 |  | | |
| 7 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | м2 | 50 |  | | |
| 8 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | м2 | 50 |  | | |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | | | м2 | 58,1 |  | | |
| 10 | Антисептування водними розчинами стель | | | м2 | 58,1 |  | | |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | м2 | 50 |  | | |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | 108,1 |  | | |
|  | <<СТІНИ>> | | |  |  |  | | |
| 13 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | 150 |  | | |
| 14 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | | | м2 | 350 |  | | |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | м2 | 350 |  | | |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | м2 | 350 |  | | |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | 350 |  | | |
|  | <<ПІДЛОГА>> | | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Розбирання плінтусів | м | 59,08 |  |
| 19 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 120 |  |
| 20 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 120 |  |
| 21 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 59,08 |  |
|  | <<ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ОСВІТЛЕННЯ>> |  |  |  |
| 22 | (Демонтаж)світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 10 |  |
| 23 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 10 |  |
| 24 | Навантаження сміття вручну | т | 0,503 |  |
| 25 | Перевезення сміття д 30 км | т | 0,503 |  |

П*римітка:*

*У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

*Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.*

*Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).*