**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт приміщень ЗЗСО № 13 за адресою: вул.Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:  Поточний ремонт приміщень ЗЗСО № 13 за адресою: вул.Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 328000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт приміщень ЗЗСО № 13 за адресою: вул.Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт приміщень ЗЗСО № 13 за адресою: вул.Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент". Обґрунтування необхідності посилання на марки конкретних виробників: посилання є необхідними для якісного надання, виконаних за допомогою якісних матеріалів та які передбачено технічним завданням.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

В період уточнень учасник повинен оглянути об’єкт, про що складається акт огляду (датований не пізніше періоду уточнень) з посиланням на номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі, який присвоюється електронною системою закупівель, та подається серед документів пропозиції учасника, підписаний відповідальною особою замовника (керівник Замовника торгів). Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги, та не розглядаються.

Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, покладаються на учасника.

***Технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Умови виконання робіт** – роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначення

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поточний ремонт приміщень ЗЗСО № 13 за адресою: вул.Генерала Потапова, 3 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Клас № 102 | |  |  |  | |
|  | СТІНИ | |  |  |  | |
| 1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | | м2 | 52,5 |  | |
| 2 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 15,75 |  | |
| 3 | Антисептування водними сумiшами стін | | м2 | 52,5 |  | |
| 4 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн  [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | | м2 | 51 |  | |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 51 |  | |
| 6 | Обклеювання стiн вологостійкими шпалерами на  паперовiй основi | | м2 | 51 |  | |
| 7 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | | м2 | 51 |  | |
| 8 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | м2 | 1,5 |  | |
| 9 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | 1,5 |  | |
| 10 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 1,5 |  | |
|  | ПІДЛОГА | |  |  |  | |
| 11 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | м | 27,5 |  | |
| 12 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 49,5 |  | |
| 13 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | м2 | 49,5 |  | |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею понад 20 м2 | | м2 | 49,5 |  | |
| 15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | | м2 | 49,5 |  | |
| 16 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття  понад 10 м2 | | м2 | 49,5 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27,5 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 18 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 19 | Знiмання наличникiв | м | 5,1 |  |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 21 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх  прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | м2 | 1,89 |  |
| 22 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 5,1 |  |
| 23 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 24 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен  до 20 см2 | м | 32 |  |
| 25 | Демонтаж кабелю | м | 65 |  |
| 26 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 33 |  |
| 27 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 32 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | шт | 10 |  |
| 29 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 2 |  |
|  | Клас № 107 |  |  |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 30 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 52,5 |  |
| 31 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 15,75 |  |
| 32 | Антисептування водними сумiшами стін | м2 | 52,5 |  |
| 33 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн  [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 51 |  |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 51 |  |
| 35 | Обклеювання стiн вологостійкими шпалерами на  паперовiй основi | м2 | 51 |  |
| 36 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 51 |  |
| 37 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 38 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 1,5 |  |
| 39 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,5 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 40 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 27,5 |  |
| 41 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 49,5 |  |
| 42 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 49,5 |  |
| 43 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 49,5 |  |
| 44 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 49,5 |  |
| 45 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття  понад 10 м2 | м2 | 49,5 |  |
| 46 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27,5 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 47 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 48 | Знiмання наличникiв | м | 5,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 50 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх  прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | м2 | 1,89 |  |
| 51 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 5,1 |  |
| 52 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 53 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен  до 20 см2 | м | 32 |  |
| 54 | Демонтаж кабелю | м | 65 |  |
| 55 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 33 |  |
| 56 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 32 |  |
| 57 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | шт | 10 |  |
| 58 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 2 |  |
|  | Клас № 208 |  |  |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 59 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 52,5 |  |
| 60 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | м2 | 15,75 |  |
| 61 | Антисептування водними сумiшами стін | м2 | 52,5 |  |
| 62 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн  [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 51 |  |
| 63 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 51 |  |
| 64 | Обклеювання стiн вологостійкими шпалерами на  паперовiй основi | м2 | 51 |  |
| 65 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 51 |  |
| 66 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | м2 | 1,5 |  |
| 67 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 1,5 |  |
| 68 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,5 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
| 69 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 27,5 |  |
| 70 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 49,5 |  |
| 71 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 49,5 |  |
| 72 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 49,5 |  |
| 73 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 49,5 |  |
| 74 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття  понад 10 м2 | м2 | 49,5 |  |
| 75 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 27,5 |  |
|  | ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 76 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,89 |  |
| 77 | Знiмання наличникiв | м | 5,1 |  |
| 78 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 79 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх  прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | м2 | 1,89 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80 | Установлення i крiплення наличникiв | м | 5,1 |  |
| 81 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |  |
|  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 82 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен  до 20 см2 | м | 32 |  |
| 83 | Демонтаж кабелю | м | 65 |  |
| 84 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 33 |  |
| 85 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 32 |  |
| 86 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | шт | 10 |  |
| 87 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi | шт | 2 |  |
| 88 | Навантаження смiття вручну | т | 10,022 |  |
| 89 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10,022 |  |