**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Поточний ремонт (заміна вікон) СПІ № 15 за адресою: проспект Перемоги, 113 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:  Поточний ремонт (заміна вікон) СПІ № 15 за адресою: проспект Перемоги, 113 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 664980,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт (заміна вікон) СПІ № 15 за адресою: проспект Перемоги, 113 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт (заміна вікон) СПІ № 15 за адресою: проспект Перемоги, 113 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

У складі пропозиції Учасник надає наступні документи:

1. Документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим згідно Додаток 2, а саме наступні документи:

Дефектний акт;

Кошторисна документація, що має бути розроблена відповідно до технічних вимог, в програмному комплексі АВК-5 (останньої версії) або аналог, та додатково в форматі imd та word (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника) у складі :

Договірна ціна;

Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою із урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на технічний нагляд до 1,5%, проведення експертизи проектно-кошторисної документації (згідно розрахунку класу наслідків ДСТУ 8855:2019 та ДБН В.1.2-14:2018));

Локальний кошторис (має бути складений відповідно технічного завдання, з урахуванням технологічного процесу);

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

\*На підтвердження наявності сертифікованого програмного забезпечення в учасника, учасник має надати ліцензію на програмний комплекс в якому здійснено відповідні розрахунки виконання робіт.

2. Лист щодо підтвердження можливості виконання робіт без отримання авансового платежу із зазначенням ідентифікатору закупівлі та предмету закупівлі. Оплата здійснюється після підписання акту виконаних робіт згідно договору.

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт (заміна вікон) СПІ № 15 за адресою: проспект Перемоги, 113 у Святошинському районі м. Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» |
|   |   |
| Умови виконання робіт - Роботи виконуються на покрівлях і фасадах будинків, будівлях і спорудах, що експлуатується  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Вікна |   |   |   |
| 1 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 41 |   |
| 2 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок |  м2 | 15,2 |   |
| 3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'янихбудівлях |  м2 | 5,6 |   |
| 4 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 106,2 |   |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 23 |   |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 106,2 |   |
| 7 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 106,2 |   |
| 8 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | л. | 22,833 |   |
| 9 | Дюбель-шуруп в комплекті з пластиною | шт | 296 |   |
| 10 | Герметик силiконовий | л | 10,4076 |   |
| 11 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 52 |   |
|   | Двері |   |   |   |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 7,4 |   |
| 13 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | л. | 0,98642 |   |
| 14 | Блоки дверні металопластикові  | м2 | 7,4 |   |
| 15 | Дюбель-шуруп в комплекті з пластиною | шт | 19,684 |   |
|   | Укоси |   |   |   |
| 16 | Облицювання укосів листами сухої штукатуркигіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 68 |   |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 68 |   |
| 18 | Шпаклiвка Knauf Satengips | кг | 68 |   |
| 19 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами укосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 68 |   |
|   | Інші роботи |   |   |   |
| 20 | Навантаження сміття вручну |  т | 5,505 |   |
| 21 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,505 |   |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент". Обґрунтування необхідності посилання на марки конкретних виробників: посилання є необхідними для якісного надання, виконаних за допомогою якісних матеріалів та які передбачено технічним завданням.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник повинен оглянути об’єкт, про що складається акт огляду (датований не пізніше періоду уточнень) з посиланням на номер оголошення, який присвоюється електронною системою закупівель, та подається серед документів пропозиції учасника, з відміткою відповідальної особи навчального закладу. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги, та не розглядаються.

Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, покладаються на учасника.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

В процесі надання послуг Учасник, який став переможець надає замовнику копії/ю висновка/ів державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат/ти відповідності на використані матеріали (якщо це передбачено законодавством).