**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В" у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» зумовлена необхідністю організації безпечного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року та утримання будівель і території навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:**Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В" у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

**Бюджет закупівлі становить:** 200 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведенняПоточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В" у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

**закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
| **На** «Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за  адресою: вул. Корольова,9 - В у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші  завершальні будівельні роботи» | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт - згідно ДСТУ - Н Б Д.2.4-21:2012, Додаток Б, таблиця Б1, п.8, К=1,1- Виконання  ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунту 2 | | м3 | 9,525 |  |
| 2 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 | | м3 | 0,7344 |  |
| 3 | Улаштування залізобетонних фундаментiв об'ємом до 5  м3 | | м3 | 0,72 |  |
| 4 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,  група ґрунту 1 | | м3 | 0,5 |  |
| 5 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних  будівлях з газобетонних блоків | | м3 | 2,8 |  |
| 6 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м | | ям | 4 |  |
| 7 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 | | м3 | 0,345 |  |
| 8 | Улаштування бетонних стовпчиків | | м3 | 0,448 |  |
| 9 | Установлення стальних конструкцiй | | т | 0,207 |  |
| 10 | Виготовлення металоконструкцій | | т | 0,37 |  |
| 11 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | | т | 0,37 |  |
| 12 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50  мм тощо суриком за 2 рази | | м2 | 22,83 |  |
| 13 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа  при висотi будiвлi до 25 м | | м2 | 40 |  |
| 14 | Улаштування парканiв iз готових ґратчастих щитiв  висотою до 1,2 м при встановлених стовпах | | м2 | 10,2 |  |
| 15 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по  цегляних та бетонних поверхнях | | м2 | 30,2 |  |
| 16 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування  каркасу | | м2 | 30,2 |  |
| 17 | Грунтування простих фасадiв пiд фарбування  перхлорвiнiловими фарбами з землi та риштувань | | м2 | 30,2 |  |
| 18 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по  пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з  землi та риштувань | | м2 | 30,2 |  |
| 19 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група  ґрунту 1-2 | | м3 | 2,8 |  |
| 20 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз  щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск  понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | | м2 | 28 |  |
| 21 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею  понад 20 м2 | | м2 | 28 |  |
| 22 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого  бетону додавати або виключати | | м2 | 28 |  |
| 23 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | 28 |  |
| 24 | Грунтування стяжки під влаштування плитки | | м2 | 28 |  |
| 25 | Улаштування покриття з плиток полiвiнiлхлоридних  площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 28 |  |
| 26 | Установлення лавок | | шт | 2 |  |
| 27 | Навантаження смiття вручну | | т | 0,566 |  |
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 0,566 |  |
|  | | | | | |

*Примітка:*

*У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

*Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.*

*Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).*