**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В" у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» зумовлена необхідністю організації безпечного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року та утримання будівель і території навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:**Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В" у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

**Бюджет закупівлі становить:** 200 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведенняПоточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В" у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

**закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 за адресою: вул. Корольова,9 - В у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** «Поточний ремонт/облаштування тіньових навісів ігрових та спортивних майданчиків ДНЗ №390 заадресою: вул. Корольова,9 - В у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Іншізавершальні будівельні роботи» |
|   |   |
| Умови виконання робіт - згідно ДСТУ - Н Б Д.2.4-21:2012, Додаток Б, таблиця Б1, п.8, К=1,1- Виконанняремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 9,525 |   |
| 2 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 | м3 | 0,7344 |   |
| 3 | Улаштування залізобетонних фундаментiв об'ємом до 5м3 |  м3 | 0,72 |   |
| 4 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 1 |  м3 | 0,5 |   |
| 5 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркаснихбудівлях з газобетонних блоків |  м3 | 2,8 |   |
| 6 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiвглибиною 0,7 м |  ям | 4 |   |
| 7 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 | м3 | 0,345 |   |
| 8 | Улаштування бетонних стовпчиків |  м3 | 0,448 |   |
| 9 | Установлення стальних конструкцiй | т | 0,207 |   |
| 10 | Виготовлення металоконструкцій | т | 0,37 |   |
| 11 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т | т | 0,37 |   |
| 12 | Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 22,83 |   |
| 13 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листапри висотi будiвлi до 25 м | м2 | 40 |   |
| 14 | Улаштування парканiв iз готових ґратчастих щитiввисотою до 1,2 м при встановлених стовпах | м2 | 10,2 |   |
| 15 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки поцегляних та бетонних поверхнях | м2 | 30,2 |   |
| 16 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштуваннякаркасу | м2 | 30,2 |   |
| 17 | Грунтування простих фасадiв пiд фарбуванняперхлорвiнiловими фарбами з землi та риштувань | м2 | 30,2 |   |
| 18 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами попiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази зземлi та риштувань | м2 | 30,2 |   |
| 19 | Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, групаґрунту 1-2 |  м3 | 2,8 |   |
| 20 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iзщебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стискпонад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 28 |   |
| 21 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площеюпонад 20 м2 | м2 | 28 |   |
| 22 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкогобетону додавати або виключати | м2 | 28 |   |
| 23 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 28 |   |
| 24 | Грунтування стяжки під влаштування плитки | м2 | 28 |   |
| 25 | Улаштування покриття з плиток полiвiнiлхлориднихплощею покриття понад 10 м2 | м2 | 28 |   |
| 26 | Установлення лавок | шт | 2 |   |
| 27 | Навантаження смiття вручну |  т | 0,566 |   |
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,566 |   |
|   |

 *Примітка:*

*У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

*Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.*

*Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).*