**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (поточний ремонт заміна радіаторів опалення у ЗДО 71 за адресою: вул. Чорнобильська, 19-А у Святошинському районі м.Києва** зумовлена потребою енергозбереження, заміна старих радіаторів опалення на нові сприятиме створенню комфортних умов перебування дітей і працівників у закладах освіти Святошинського району.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (поточний ремонт заміна радіаторів опалення у ЗДО 71 за адресою: вул. Чорнобильська, 19-А у Святошинському районі м.Києва**

**Бюджет закупівлі становить:** 450000,00 грн. (чотириста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, щодо **ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (поточний ремонт заміна радіаторів опалення у ЗДО 71 за адресою: вул. Чорнобильська, 19-А у Святошинському районі м.Києва**

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**на закупівлю: ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (поточний ремонт заміна радіаторів опалення у ЗДО 71 за адресою: вул. Чорнобильська, 19-А у Святошинському районі м.Києва**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (поточний ремонт заміна радіаторів опалення у ЗДО 71 за адресою: вул. Чорнобильська, 19-А у Святошинському районі м.КиєваУмови виконання робіт виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель,що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - к=1,2 згідно п.1 Додатку Б ДСТУ-ДНБ Д.2.4-21:2012 |   |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спускання води iз системи | м | 320 |   |
| 2 | Демонтаж радiаторiв чавунних | шт | 70 |   |
| 3 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi стальнихводогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | м | 50 |   |
| 4 | (Демонтаж)трубопроводiв опалення зi стальнихводогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | м | 100 |   |
| 5 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих Н=500,L=800 мм | кВт | 7,5 |   |
| 6 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих Н=500,L=1000 мм | кВт | 102 |   |
| 7 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих Н=300,L=1000 мм | кВт | 6,5 |   |
| 8 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполіпропіленових | м | 220 |   |
| 9 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм |  шт | 140 |   |
| 10 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  шт | 140 |   |
| 11 | Заповнення системи водою з оглядом | м | 320 |   |
| 12 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системиводопроводу, гарячого водопостачання та опаленнядiаметром до 50 мм | м | 220 |   |
| 13 | Навантаження смiття вручну |  т | 0,15 |   |
| 14 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,15 |   |

1. **В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:**
	1. Учасник надає у складі тендерної пропозиції оригінал Гарантійного листа на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про те, що зазначене в довідці обладнання не перебуває в заставі або в іншому обтяженні з посиланням на номер оголошення про проведення закупівлі. У разі залучення до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників такого гарантійного листа також надають субпідрядник/субпідрядники.
	2. Кошторисна документація на тендерну пропозицію учасника має відповідати технічному завданню, повинна бути розрахована та виконана згідно ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 за допомогою програмного комплексу АВК-5 останньої версії (або його еквівалента) програмного комплексу на дату розкриття з обов'язковим прикріплення вайла IMD або файлового обмінника іншого програмного комплексу з можливістю його розкриття в АВК-5 (у випадку не розкриття програмою файлу пропозиція буде відхилена):

-договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації;

-зведеного кошторисного розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою із урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на технічний нагляд до 1,5% та глави 12 проведення експертизи проектно-кошторисної документації

 -локальних кошторисів;

-відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

-дефектний акт.

* 1. Договір з організацією про утилізацію будівельного сміття (про надання послуг на поводження з небезпечними відходами).