**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги з просочування деревини» (Проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ)» зумовлена необхідністю забезпечення виконання протипожежних заходів у закладах освіти Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:**код згідно «ДК 021:2015 -77220000-8 Послуги з просочування деревини» (Проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ)»

**Бюджет закупівлі становить:** 1350000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, п**роведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ згідно, технічних вимог, переліку закладів освіти, та площі поверхонь, який наведено нижче.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 2 | 3 | 4 |
| «ДК 021:2015 -77220000-8 Послуги з просочування деревини» (Проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ)» | м2 |  |
| ЗЗСО № 185 вул. Серпова, 20/6 | м2 | 6255 |
| КГСМ № 1 (поч. школа) вул. Львівська, 25 | м2 | 1635 |
| ЗДО № 139 вул. Гната Юри, 5-А | м2 | 2475 |
| ЗДО № 145 бульв. Кольцова, 20-Б | м2 | 2700 |
| ЗДО № 214 вул. Котельникова, 44 | м2 | 1328 |
| ЗДО № 547 вул. Корольова, 8-А | м2 | 570 |
| ЗДО № 735 вул. Чистяківська, 1 | м2 | 750 |
| КЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва» вул. Чистяківська, 18 | м2 | 1786 |

Поверхня дерев’яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. Деревина повинна бути сухою без гнильних ушкоджень.

При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним способом.

Очищення дерев’яних поверхонь від бруду, старої вогнезахисної обробки, жироподібного шару проводять шляхом зіскоблювання або іншим інструментом; видалення пилу і сміття – щітками або шляхом обдування стисненим повітрям.

При наявності стійких забруднень їх видалення проводять струменем водного розчину миючого засобу. Після очищення і сушки поверхні деревини приступають до нанесення вогнезахисного складу.