**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **«ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт інженерних мереж у ЗДО 819 за адресою: вул. Симиренка, 29-А у Святошинському районі м.Києва)»** зумовлена необхідністю організації безпечного перебування дітей у закладах освіти, забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року та утримання будівель і території навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт інженерних мереж у ЗДО 819 за адресою: вул. Симиренка, 29-А у Святошинському районі м.Києва)»**

**Бюджет закупівлі становить:** **478590,00** грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **«ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт інженерних мереж у ЗДО 819 за адресою: вул. Симиренка, 29-А у Святошинському районі м.Києва)»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# **на закупівлю:** «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт інженерних мереж у ЗДО 819 за адресою: вул. Симиренка, 29-А у Святошинському районі м.Києва)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт інженерних мереж у ЗДО 819 за адресою: вул. Симиренка, 29-А у Святошинському районі м.Києва)» | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Дод.Б Табл.Б1 п.1)  К=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
|  | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Спускання води iз системи | | м | 1295 |  | |
| 2 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводiв опалення i  водопостачання зi стальних електрозварних труб  дiаметром 100 мм | | м | 316 |  | |
| 3 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | шт | 112 |  | |
| 4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  20 мм | | м | 38 |  | |
| 5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  25 мм | | м | 42 |  | |
| 6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  32 мм | | м | 34 |  | |
| 7 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  40 мм | | м | 54 |  | |
| 8 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  50 мм | | м | 50 |  | |
| 9 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  63 мм | | м | 94 |  | |
| 10 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних  полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 75  мм | | м | 70 |  | |
| 11 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних  полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 90  мм | | м | 14 |  | |
| 12 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм | | шт | 13 |  | |
| 13 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм | | шт | 1 |  | |
| 14 | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,  клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах  iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм | | шт | 5 |  | |
| 15 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих  трубопроводах дiаметром 50 мм | | шт | 11 |  | |
| 16 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих  трубопроводах дiаметром 65 мм | | шт | 2 |  | |
| 17 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих  трубопроводах дiаметром 80 мм | | шт | 1 |  | |
| 18 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | м | 396 |  | |
| 19 | Заповнення системи водою з оглядом | | м | 1295 |  | |
| 20 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи  водопроводу, гарячого водопостачання та опалення  дiаметром до 100 мм | | м | 396 |  | |
| 21 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв  каналiзацiї дiаметром 50 мм | | шт | 4 |  | |
| 22 | Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв  каналiзацiї дiаметром 100 мм | | шт | 2 |  | |
|  | Інші роботи | |  |  |  | |
| 23 | Навантаження смiття вручну | | т | 3,8105 |  | |
| 24 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 3,8105 |  | |

1. **В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:**
   1. Учасник надає у складі тендерної пропозиції оригінал Гарантійного листа на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про те, що зазначене в довідці обладнання не перебуває в заставі або в іншому обтяженні з посиланням на номер оголошення про проведення закупівлі. У разі залучення до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників такого гарантійного листа також надають субпідрядник/субпідрядники.
   2. Кошторисна документація на тендерну пропозицію учасника має відповідати технічному завданню, повинна бути розрахована та виконана згідно ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 за допомогою програмного комплексу АВК-5 останньої версії (або його еквівалента) програмного комплексу на дату розкриття з обов'язковим прикріплення вайла IMD або файлового обмінника іншого програмного комплексу з можливістю його розкриття в АВК-5 (у випадку не розкриття програмою файлу пропозиція буде відхилена):

- договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації;

- зведеного кошторисного розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою із урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на технічний нагляд до 1,5% та глави 12 проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

- локальних кошторисів;

- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

- дефектний акт.

* 1. Договір з організацією про утилізацію будівельного сміття (про надання послуг на поводження з небезпечними відходами).