**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 185 за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва)** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 185 за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва)**

**Бюджет закупівлі становить:** 321398,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 185 за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва).**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 185 за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва)**

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На закупівлю: Код ДК 021:2015 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень СШ № 185 за адресою: вул. Серпова, 20/6 у Святошинському районі м. Києва) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К=1,2 | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Кабінет №312 |  | |  |  |
| 1 | Розбирання плiнтусiв | м | | 29,8 |  |
| 2 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | | 29,8 |  |
| 3 | Обстругування дощатих покриттiв площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | м2 | | 55,3 |  |
| 4 | Покриття пiдлог лаком за 2 рази | м2 | | 55,3 |  |
| 5 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | | 38,5 |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | 38,5 |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | | 38,5 |  |
| 8 | Грунтування стін | м2 | | 38,5 |  |
| 9 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | | 38,5 |  |
| 10 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | м2 | | 38,5 |  |
| 11 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | | 55,3 |  |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | | 55,3 |  |
| 13 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | | 60 |  |
| 14 | Монтаж коробів | м | | 60 |  |
| 15 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | | 10 |  |
| 16 | Монтаж свiтильникiв LED | шт | | 10 |  |
| 17 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | | 4 |  |
| 18 | Установлення штепсельних розеток і вимикачів утопленого типу при схованiй проводцi | шт | | 8 |  |
|  | Розділ №2. Кабінет № 202 |  | |  |  |
| 19 | Розбирання плiнтусiв | м | | 29,8 |  |
| 20 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | | 29,8 |  |
| 21 | Розбирання покриттiв пiдлог з щитового паркету | м2 | | 52,02 |  |
| 22 | Улаштування дощатих покриттiв площею понад 10 м2 | м2 | | 52 |  |
| 23 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | | 54,6 |  |
| 24 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | | 52,02 |  |
| 25 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | | 52,02 |  |
| 26 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | | 80 |  |
| 27 | Монтаж коробів | м | | 80 |  |
| 28 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | | 12 |  |
| 29 | Монтаж свiтильникiв LED | шт | | 12 |  |
| 30 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | | 4 |  |
| 31 | Установлення штепсельних розеток і вимикачів утопленого типу при схованiй проводцi | шт | | 10 |  |
|  | Розділ №3. Кабінет №203 |  | |  |  |
| 32 | Розбирання плiнтусiв | м | | 27,4 |  |
| 33 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | | 27,2 |  |
| 34 | Обстругування дощатих покриттiв площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | м2 | | 49,2 |  |
| 35 | Покриття пiдлог лаком за 2 рази | м2 | | 49,2 |  |
| 36 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | | 38,7 |  |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | 38,7 |  |
| 38 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | | 38,7 |  |
| 39 | Грунтування стін | м2 | | 38,7 |  |
| 40 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | | 38,7 |  |
|  | Розділ №4. Кабінет №206 |  | |  |  |
| 41 | Розбирання плiнтусiв | м | | 27,4 |  |
| 42 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | | 27,4 |  |
| 43 | Обстругування дощатих покриттiв площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | м2 | | 49,2 |  |
| 44 | Покриття пiдлог лаком за 2 рази | м2 | | 49,2 |  |
| 45 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | | 38,7 |  |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | | 38,7 |  |
| 47 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | | 38,7 |  |
| 48 | Грунтування стін | м2 | | 38,7 |  |
| 49 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | | 38,7 |  |
| 50 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | | 47,66 |  |
| 51 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | | 47,66 |  |
|  | Розділ №5. Вивіз сміття |  | |  |  |
| 52 | Навантаження смiття вручну | т | | 1,40391 |  |
| 53 | Перевезення сміття до 30 км | т | | 1,40391 |  |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).

Огляд об’єктів учасниками є обов’язковим, що підтверджується підписом уповноваженої особи закладу на актах огляду Учасником закладу. До акту обов’язково додається як підтвердження обстеження мінімум 3 світлини об’єкта.