**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи «Капітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6)» зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: робота** «Код ДК 021:2015 454500000-7 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6)»

**Бюджет закупівлі становить:** 3450000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведенняКапітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6)**.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

На: «Код ДК 021:2015 454500000-7 — Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт фасадів ліцею «Еко» №198 за адресою м. Київ, вул. Тулузи, 6)»

**Об'єми робіт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". | м2 | 1304,52 |  |
|  | профілі по факту |  |  |  |
|  | Кути будівлі |  |  |  |
| 2 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 75,6 |  |
|  | Цоколь |  |  |  |
| 3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". | м2 | 226,2 |  |
| 4 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 154,9 |  |
|  | Димоходи |  |  |  |
| 5 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". | м2 | 46 |  |
| 6 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 14,96 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
| 7 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  30 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". Укоси віконні, ширина до 300 мм | м2 | 345,668 |  |
| 8 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв,  колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi до 1  м2 | м2 | 10,6 |  |
| 9 | Очищення місцями вручну простих фасадiв вiд олiйної,  перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | м2 | 15,94 |  |
| 10 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв  тощо з листової сталi | м | 317 |  |
| 11 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв,  пiдвiконних вiдливiв | м | 317 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв | м | 178,5 |  |
| 13 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 2049,015 |  |
|  | до висоти 10м |  |  |  |
| 14 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти риштувань | м2 | -288,915 |  |
|  | до висоти 6 м |  |  |  |
| 15 | Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти риштувань | м2 | -82,6 |  |
| 16 | Навантаження смiття вручну | т | 0,933 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,933 |  |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент