**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи «**Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 669, за адресою: вулиця Жмеринська, 26 А в Святошинському районі міста Києва)»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: робота** «Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 669, за адресою: вулиця Жмеринська, 26 А в Святошинському районі міста Києва)»

**Бюджет закупівлі становить:** 2300000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведенняКод ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 669, за адресою: вулиця Жмеринська, 26 А в Святошинському районі міста Києва)**.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«**Код ДК 021:2015 454530000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

(Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 669, за адресою: вулиця Жмеринська, 26 А

в Святошинському районі міста Києва)

6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (згідно з Додатком № 2 до тендерної документації).

6.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних Державних будівельних норм України, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

6.3. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

6.3.1. Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене в електронній системі закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

6.3.2. Розрахунок цінової пропозиції за визначеними формами згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та відповідно до обсягів робіт, зазначених у Додатку № 2 до тендерної документації, зокрема:

* Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням вартості експертизи кошторисної документації та службою замовника включаючи витрати на технічний нагляд 1,5%);
* Договірна ціна (визначається з урахуванням експертизи та служби замовника);
* Дефектний акт, складений у відповідності до технічного завдання;
* Локальні кошториси, складені у відповідності до технічного завдання;
* Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

Зазначені розрахунки (окрім календарного графіка виконання робіт, повинні бути складеними на програмному комплексі АВК-5 «Автоматизований випуск кошторисно-ресурсної документації» або іншого програмного комплексу, призначеного для створення кошторисної (проектно-кошторисної) документації. З цією метою, у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати копію чинної на дату розкриття ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 «Автоматизований випуск кошторисно-ресурсної документації» або іншого програмного комплексу, призначеного для створення кошторисної (проектно-кошторисної) документації.

6.4. При виконанні робіт, які є предметом закупівлі учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, про що Учасником надається гарантійний лист із зазначенням переліку даних заходів та законодавчих актів, які передбачають їх застосування.

6.5. Учасник, до закінчення періоду подання тендерних пропозицій повинен здійснити попередній огляд об’єкту, де будуть виконуватися роботи, про що Учасник складає акт обстеження об’єкту та підписує його у відповідальної особи Замовника (посада - ПІБ) та подає його у складі тендерної пропозиції.

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 669 ,за адресою: вулиця Жмеринська ,26 А в Святошинському районі міста Києва |
|   |   |
| Умови виконання робітРоботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням. Використовується К=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 1154,3 |   |
| 2 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли |  м3 | 159,75 |   |
| 3 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 1154,3 |   |
| 4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною100 мм з опорядженням декоративним розчином затехнологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  м2 | 1154,3 |   |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  т | 236,958 |   |
| 6 | Навантаження смiття вручну |  т | 1,5 |   |
| 7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 238,458 |   |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних, якісних та кількісних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, то вважається, що дані вимоги містять вираз (або еквівалент).*