**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Послуги з поточного ремонту приміщень 108, 112, 206, 209 Середньої загальноосвітньої школи №288 за адресою вулиця Ірпінська, 68А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту приміщень 108, 112, 206, 209 Середньої загальноосвітньої школи №288 за адресою вулиця Ірпінська, 68А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

**Бюджет закупівлі становить: 1072022,27** грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Послуги з поточного ремонту приміщень 108, 112, 206, 209 Середньої загальноосвітньої школи №288 за адресою: вулиця Ірпінська, 68А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **на Послуги з поточного ремонту приміщень 108, 112, 206, 209 Середньої загальноосвітньої школи №288 за адресою вулиця Ірпінська, 68А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Демонтажні роботи | |  |  |  | |
| 1 | Знiмання шпалер | | м2 | 321,29 |  | |
| 2 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | м2 | 3,8 |  | |
| 3 | (Демонтаж)опорядження стін з панелей МДФ | | м2 | 64,55 |  | |
| 4 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | | м2 | 56 |  | |
| 5 | Розбирання плiнтусiв | | м | 121,52 |  | |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 175,78 |  | |
| 7 | Розбирання стяжки | | м2 | 175,78 |  | |
| 8 | Знiмання дверних полотен | | м2 | 7,9 |  | |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | шт | 5 |  | |
| 10 | (Демонтаж)вентиляцiйних грат (решіток) | | шт | 10 |  | |
| 11 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | | к-т | 4 |  | |
| 12 | Демонтаж схованої електропроводки | | м | 52 |  | |
| 13 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 44 |  | |
|  | ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ | |  |  |  | |
|  | Стіни | |  |  |  | |
| 14 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  ремонтною сумішшю, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | м2 | 22 |  | |
| 15 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при  ремонтi штукатурки стiн цементно-вапняним розчином,  площа до 1 м2 | | м2 | 22 |  | |
| 16 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування  каркасу | | м2 | 114 |  | |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 321,29 |  | |
| 18 | Обклеювання стiн вологостійкими шпалерами | | м2 | 321,29 |  | |
| 19 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | | м2 | 321,29 |  | |
| 20 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 3,8 |  | |
|  | Укоси | |  |  |  | |
| 21 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних  укосiв по бетону та каменю | | м2 | 13,84 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 13,84 |  |
| 23 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 69,2 |  |
| 24 | Фарбування укосів | м2 | 13,84 |  |
|  | Стелі |  |  |  |
| 25 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 175,78 |  |
| 26 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 175,78 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 175,78 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 175,78 |  |
| 29 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати до 50 мм | м2 | 175,78 |  |
| 30 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 175,78 |  |
| 31 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї | м2 | 175,78 |  |
| 32 | Улаштування плінтусів | м | 121,52 |  |
| 33 | Улаштування порожків | м | 34 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 34 | Улаштування ламінованого дверного блоку (в комплекті  з фурнітурою) із застосуванням анкерів і монтажної піни. | блок | 5 |  |
| 35 | Монтаж вентиляцiйних грат (решіток) | шт | 10 |  |
| 36 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (грат  на вікна) | т | 0,2308 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 37 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi по  необштукатуренiй поверхнi | м | 92 |  |
| 38 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 | м | 92 |  |
| 39 | Коробка унiверсальна, марка УК-Р-0,5-30 | шт | 12 |  |
| 40 | Мотаж LED свiтильникiв | шт | 44 |  |
| 41 | Світильники LED | шт | 44 |  |
| 42 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводці | шт | 12 |  |
| 43 | Установлення штепсельних розеток | шт | 24 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 44 | Установлення портомийки | к-т | 4 |  |
| 45 | Портомийка | шт | 4 |  |
| 46 | Змішувачі для мийок | шт | 4 |  |
| 47 | Навантаження смiття вручну | т | 12,91836 |  |
| 48 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,91836 |  |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).

Огляд об’єктів учасниками є обов’язковим, що підтверджується підписом уповноваженої особи закладу на актах огляду Учасником закладу. До акту обов’язково додається як підтвердження обстеження мінімум 3 світлини об’єкта.