**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 565 по вул. Генерала Наумова 25-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 565 по вул. Генерала Наумова 25-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

**Бюджет закупівлі становить:** 85982,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 565 по вул. Генерала Наумова 25-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».**

##  **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 565 по вул. Генерала Наумова 25-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 565 по вул. Генерала Наумова 25-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» |
|  |   |
| Умови виконання робіт к=1,2 |
|  |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 52 |   |
|   | Демонтажні роботи |   |   |   |
| 2 | (Демонтаж)панелей перекриття з обпиранням поконтуру площею до 15 м2 [для будiвництва в районах iзсейсмiчнiстю до 6 балiв] | шт | 5 |   |
| 3 | Улаштування мауерлатів з бруса | м3 | 0,2 |   |
|   | Монтажні роботи |   |   |   |
| 4 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 0,38 |   |
| 5 | Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в один шар | м2 | 31,36 |   |
| 6 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок iбрускiв пiд покрiвлю з листової сталi | м2 | 31,36 |   |
| 7 | Антисептування водними розчинами по дереву | м2 | 62,72 |   |
| 8 | Улаштування покриття з профільованої сталi тiлькискатiв | м2 | 31,36 |   |
| 9 | Улаштвання лобової, торцевої дошки | м | 16,8 |   |
| 10 | Підшивання звисів дошками | м | 16,8 |   |
| 11 | Улаштування зі сталi з покриттям з поліестер лобової таторцевої планок | м | 16,8 |   |
| 12 | Навантаження смiття вручну |  т | 7,8 |   |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км | т | 7,8 |   |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).