**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги (оголошується повторно).

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 163274,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |  |
| На Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» |
|  |  |
| Умови виконання робіт к=1,2 роботи виконуються в будівлі, що експлуатується |
|  |  |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відвапняної фарби | м2 | 45,2 |   |
| 2 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | м2 | 15 |   |
| 3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стель всереденiбудiвлi Ізогіпсом по каменю та бетону | м2 | 15 |   |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 48 |   |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 48 |   |
| 6 | Улаштування багетів висотою до 50 мм | м | 29,6 |   |
| 7 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 48 |   |
| 8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | м2 | 81,1 |   |
| 9 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | м2 | 1,6 |   |
| 10 | Протравлення цементної штукатурки антисептиком | м2 | 2,3 |   |
| 11 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм,глибина борозни до 20 мм | м | 5,4 |   |
| 12 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлiцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 2,3 |   |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 81,1 |   |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 81,1 |   |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 81,1 |   |
| 16 | Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiшепофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 1,7 |   |
| 17 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 29,6 |   |
| 18 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 48 |   |
| 19 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iздеpевностружкових плит(OSB) площею основи до 20 м2 | м2 | 48 |   |
| 20 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 48 |   |
| 21 | Улаштування плiнтусiв ПВХ | м | 29,6 |   |
| 22 | Улаштування порожків | м | 1,4 |   |
| 23 | Антисептування поверхонь | м2 | 3 |   |
| 24 | Високоякiсне штукатурення укосів гіпсовими сумішамиМП-75 | м2 | 3,21 |   |
| 25 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 10,7 |   |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін(укосів) розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 3,21 |   |
| 27 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн (укосів) по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3,21 |   |
| 28 | Полiпшене фарбування колером олiйним заповненьдверних прорiзiв по дереву | м2 | 3,6 |   |
| 29 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозендо 20 см2 | м | 14 |   |
| 30 | Демонтаж кабелю | м | 25 |   |
| 31 | Демонтаж свiтильникiв | шт | 6 |   |
| 32 | Монтаж свiтильникiв LED | шт | 6 |   |
| 33 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних | шт | 1 |   |
| 34 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi вборознах ВВГ нгд 3х1,5мм2 | м | 28 |   |
| 35 | Навантаження смiття вручну |  т | 1 |   |
| 36 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1 |   |

Якщо у назвах матеріальних ресурсів технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні бути не нижче за характеристиками та якістю зазначених у технічному завданні.