**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 163274,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
| На Поточний ремонт приміщень групи 2 (спальня) ДНЗ 276, за адресою: вул. Туполева, 11-г «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 роботи виконуються в будівлі, що експлуатується | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | | м2 | 45,2 |  |
| 2 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином | | м2 | 15 |  |
| 3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлi Ізогіпсом по каменю та бетону | | м2 | 15 |  |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | м2 | 48 |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 48 |  |
| 6 | Улаштування багетів висотою до 50 мм | | м | 29,6 |  |
| 7 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 48 |  |
| 8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | | м2 | 81,1 |  |
| 9 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | | м2 | 1,6 |  |
| 10 | Протравлення цементної штукатурки антисептиком | | м2 | 2,3 |  |
| 11 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | м | 5,4 |  |
| 12 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | м2 | 2,3 |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 81,1 |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 81,1 |  |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 81,1 |  |
| 16 | Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | | м2 | 1,7 |  |
| 17 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | м | 29,6 |  |
| 18 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 48 |  |
| 19 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз деpевностружкових плит(OSB) площею основи до 20 м2 | | м2 | 48 |  |
| 20 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 48 |  |
| 21 | Улаштування плiнтусiв ПВХ | | м | 29,6 |  |
| 22 | Улаштування порожків | | м | 1,4 |  |
| 23 | Антисептування поверхонь | | м2 | 3 |  |
| 24 | Високоякiсне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75 | | м2 | 3,21 |  |
| 25 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 10,7 |  |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін(укосів) розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 3,21 |  |
| 27 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн (укосів) по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | м2 | 3,21 |  |
| 28 | Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень дверних прорiзiв по дереву | | м2 | 3,6 |  |
| 29 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | | м | 14 |  |
| 30 | Демонтаж кабелю | | м | 25 |  |
| 31 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 6 |  |
| 32 | Монтаж свiтильникiв LED | | шт | 6 |  |
| 33 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | | шт | 1 |  |
| 34 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах ВВГ нгд 3х1,5мм2 | | м | 28 |  |
| 35 | Навантаження смiття вручну | | т | 1 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1 |  |

Якщо у назвах матеріальних ресурсів технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні бути не нижче за характеристиками та якістю зазначених у технічному завданні.