**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:  Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 340000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт приміщень ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» |
|   |   |
| Умови виконання робіт - згідно ДСТУ - Н Б Д.2.4-21:2012, Додаток Б, таблиця Б1, п.1, К=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  <<СТЕЛЯ>> |   |   |   |
| 1 | (Демонтаж)плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 120 |   |
| 2 | (Демонтаж)каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 50 |   |
| 3 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 50 |   |
| 4 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 120 |   |
| 5 | (Демонтаж)Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартонними абогіпсоволокнистими листами. |  м2 | 50 |   |
| 6 | (Демонтаж)Улаштування каркасу однорівневих підвіснихстель із металевих профілів | м2 | 50 |   |
| 7 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів | м2 | 50 |   |
| 8 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 50 |   |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | м2 | 58,1 |   |
| 10 | Антисептування водними розчинами стель | м2 | 58,1 |   |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 50 |   |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 108,1 |   |
|   |  <<СТІНИ>> |   |   |   |
| 13 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 150 |   |
| 14 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчином | м2 | 350 |   |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 350 |   |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 350 |   |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 350 |   |
|   |  <<ПІДЛОГА>> |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Розбирання плінтусів | м | 59,08 |   |
| 19 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 120 |   |
| 20 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT наклеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 120 |   |
| 21 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 59,08 |   |
|   |  <<ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ОСВІТЛЕННЯ>> |   |   |   |
| 22 | (Демонтаж)світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 10 |   |
| 23 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 10 |   |
| 24 | Навантаження сміття вручну |  т | 0,503 |   |
| 25 | Перевезення сміття д 30 км | т | 0,503 |   |

 П*римітка:*

*У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

*Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.*

*Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).*