**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт вхідної групи ДНЗ №571, за адресою: вул. Покотила, 5б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення функціонування належним чином дошкільних закладів для нормального навчально-виховного процесу дітей, утримання приміщень дошкільних закладів освіти у належному cтані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи ДНЗ №571, за адресою: вул. Покотила, 5б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 150000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт вхідної групи ДНЗ №571, за адресою: вул. Покотила, 5б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт вхідної групи ДНЗ №571, за адресою: вул. Покотила, 5б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 роботи в будівлі, що експлуатується | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | | м2 | 15 |  |
| 2 | Грунтування поверхонь | | м2 | 15 |  |
| 3 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | 3 |  |
| 4 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн фасадiв | | м2 | 15 |  |
| 5 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 15 |  |
| 6 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн | | м2 | 15,15 |  |
| 7 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | | кг | 97,5 |  |
| 8 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | | кг | 6,09 |  |
| 9 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | 3 |  |
| 10 | Хрестики пластмасові для укладки плитки | | шт | 64 |  |
| 11 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | м2 | 28 |  |
| 12 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | м2 | 28 |  |
| 13 | Улаштування бетонних східців | | м3 | 0,495 |  |
| 14 | Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі з 2- ма поручнями | | м | 12 |  |
| 15 | Комплект перил з двома поручнями з нержавіючої сталі (1 м.п. висотою 900мм) | | компл | 12 |  |
| 16 | Грунтування | | м2 | 28 |  |
| 17 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | 5,6 |  |
| 18 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | | м2 | 28 |  |
| 19 | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | 28 |  |
| 20 | Сiтка арматурна | | м2 | 30,8 |  |
| 21 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки (додавати до 60 мм) | | м2 | 28 |  |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 12 |  |
| 23 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | 2,4 |  |
| 24 | Плитки керамічні для підлоги | | м2 | 12,24 |  |
| 25 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | | кг | 62,4 |  |
| 26 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40 | | кг | 5,45 |  |
| 27 | Хрестики пластмасові для укладки плитки | | шт | 87 |  |
| 28 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | | м2 | 18,8 |  |
| 29 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | 3,76 |  |
| 30 | Плитки керамічні для підлоги | | м2 | 19,176 |  |
| 31 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | | кг | 97,76 |  |
| 32 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 40 | | кг | 8,57 |  |
| 33 | Навантаження смiття вручну | | т | 3,1 |  |
| 34 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 3,1 |  |

Якщо у назвах матеріальних ресурсів технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні бути не нижче за характеристиками та якістю зазначених у технічному завданні.