**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт вимощення ДНЗ №257, за адресою: вул. Кучера, 4а «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення функціонування належним чином дошкільних закладів для нормального навчально-виховного процесу дітей, утримання території дошкільних закладів освіти у належному cтані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт вимощення ДНЗ №257, за адресою: вул. Кучера, 4а «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 310000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт вимощення ДНЗ №257, за адресою: вул. Кучера, 4а «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт вимощення ДНЗ №257, за адресою: вул. Кучера, 4а «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

 **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |  |
| Умови виконання робіт к=1,2 роботи на фасаді будівлі, що експлуатується |
|  |  |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання бортових каменiв (вручну) | м | 162 |   |
| 2 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 162 |   |
| 3 | Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665-74(БР100.20.8 пресований) (10 шт існуючи) | шт | 162 |   |
| 4 | Нарiзування швiв у асфальтобетонi | м шва | 30 |   |
| 5 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | м3 | 18,2 |   |
| 6 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | м3 | 27,3 |   |
| 7 | Розробка грунту при пiдведеннi, замiнi або посиленнiфундаментiв внутрiшнiх стiн в котлованi глибиною до 1,5 м |  м3 | 18,2 |   |
| 8 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску | м3 | 18,2 |   |
| 9 | Улаштування вимощення з асфальтобетонної сумішітовщиною покриття 4 см | м2 | 182 |   |
| 10 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетонщiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Г, марка 4 | т | 17,5 |   |
| 11 | Навантаження смiття вручну |  т | 88,6 |   |
| 12 | Перевезення сміття до 30 км | т | 88,6 |   |

Якщо у назвах матеріальних ресурсів технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні бути не нижче за характеристиками та якістю зазначених у технічному завданні.