**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі роботи Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ №127 за адресою: бул. Кольцова, 24-Б у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» зумовлена необхідністю забезпечення виконання енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівель та прибудинкової території закладів освіти, які перебувають на балансі управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: робота** Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ №127 за адресою: бул. Кольцова, 24-Б у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»

**Бюджет закупівлі становить:** 2384802,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **роботи -** Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ №127 за адресою: бул. Кольцова, 24-Б у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»**.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**На закупівлю: Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ №127 за адресою: бул. Кольцова, 24-Б у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ №127 за адресою: бул. Кольцова, 24-Б у  Святошинському районі м. Києва | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | ФАСАДИ | |  |  |  | |
| 1 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | | м2 | 1690 |  | |
| 2 | Розбирання бетонних плит та звисів | | м3 | 0,48 |  | |
|  | Укоси та опорядження вікон | |  |  |  | |
| 3 | Розбирання вiдливiв (283,1м) та поясків (188 м) | | м | 471,1 |  | |
| 4 | Розбирання iзоляцiї з мiнеральної вати (укоси 270 мм) | | м3 | 8,2215 |  | |
| 5 | Утеплення укосів мінеральними плитами товщиною 30  мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | | м2 | 274,05 |  | |
| 6 | Полiпшене штукатурення сумішшю штукатурною по  каменю укосiв прямолiнiйних (під відливи) | | м2 | 99,09 |  | |
| 7 | Установлення віконних зливів | | м | 283,1 |  | |
|  | Стіни | |  |  |  | |
| 8 | Очищення вручну простих фасадiв вiд олiйної,  перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | | м2 | 1246,52 |  | |
| 9 | Розбирання iзоляцiї з мiнеральної вати (стіни місцями  до 1 м2) | | м3 | 1,3 |  | |
| 10 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними | | м2 | 13 |  | |
| 11 | Утеплення фасадів плитами мінераловатиними з  опорядженням декоративним розчином за технологією  "CEREZIT". Стіни гладкі | | м2 | 1246,52 |  | |
| 12 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними | | м2 | -1246,52 |  | |
|  | Цоколь | |  |  |  | |
| 13 | Очищення вручну простих фасадiв вiд олiйної,  перхлорвiнiлової фарби з землi та риштувань | | м2 | 441 |  | |
| 14 | Утеплення цоколю плитами мінераловатиними з  опорядженням декоративним розчином за технологією  "CEREZIT". Стіни гладкі | | м2 | 441 |  | |
| 15 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитами мiнераловатними | | м2 | -441 |  | |
| 16 | Улаштування парапетiв | | м | 11 |  | |
| 17 | Улаштування примикань | | м | 41 |  | |
| 18 | Улаштування пояскiв, сандрикiв | | м | 188 |  | |
| 19 | Навантаження смiття вручну | | т | 2,47 |  | |
| 20 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 2,47 |  | |
|  | | | | | | |

*Примітка:*

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.